Polish
/*Sterowanie CH1 */
/*Sterowanie CH2 */
/*Sterowanie CH3 */
/*Sterowanie CH4 */
/*Sterowanie CH5 */
/*Sterowanie CH6 */
/*Sterowanie CH7 */
/*Sterowanie CH8 */
/*Timer, Włączony */
/*Timer, pauza */
/*Timer, reset */
/*4WS (przód) */
/*4WS (do tylu) */
/*4WS (ten sam) */
/*4WS (tyl) */
/*Podwójny ESC (przód) */
/*Podwójny ESC (4WD) */
/*Podwójny ESC (tyl) */
/*Wzmocnienie zyroskopu */
/*Grupa wzmocnienia zyroskopowego */
/*CH1 */
/*CH2 */
/*CH3 */
/*CH4 */
/*CH5 */
/*CH6 */
/*CH7 */
/*CH8 */
/* ON */
/* OFF */
/*Anuluj */
/*Poprzedni */
/*Nastepny */
/*Resetuj */
/*← */
/*→ */
/*Usun */
/*Anuluj */
/*Potwierdź */
/*Zmien nazwe modelu */
/*Zmień nazwę użytkownika */
/*Model */
/*Niskie napiecie baterii */
/*Zapis udany! */
/*System */
/*Narzedzia */
/*Podstawy */
/*Telemetria */
/*Krzywa */
/*Ustawienie mieszania */
/*Model */
/*Karta SD */
/*Info */
/*Strona glówna */
/*ST Trim */
/*TH Trim */
/*Trim/Dial */
/*Telemetria */
/*Napiecie odbiornika */
/*Napiecie akumulatora silnika */
/*RPM */
/*Temperatura */
/*Sygnal RSSI */
/*℃ */
/*Kanal */
/*Widok serwomechanizmu */
/*Wartosc */
/*Timery */
/*Telemetria */
/*Key */
/*Funkcja */
/*Stan */
/*Menu systemowe */
/*Jezyk*/
/*Ustawienia pulpitu */
/*Ustawienie motywu */
/*Podswietlenie */
/*Dzwiek */
/*Bateria */
/*Ustawienie wibracji */
/*Ustawienie LED */
/*Zewnetrzne wyjscie wejsciowe */
/*Ustawienie przycisku HOME */
/*Kalibracja */
/*Menu narzedzi */
/*Przytnij/Pokretlo wybierz */
/*Przelacz wybór */
/*Ustawienie zrzutu ekranu */
/*Timer */
/*Lista okrazen */
/*Rozwijaj wykres */
/*Wykres przelozen */
/*Menu podstawowe */
/*Odbiornik ustawienie */
/*Widok serwomechanizmu */
/*Ustawienie przepustnicy (wyzwalacz) */
/*Odwrócenie kanalu */
/*Trym podrzednego */
/*punkt koncowy */
/*Bezpieczne */
/*Przyspieszenie */
/*Warunek */
/*Bieg jalowy */
/*Podwójne przelozenie*/
/*Ogranicznik kanalu */
/*Ustawienie kanalu */
/*Ustawienie telemetrii */
/*Lista czujników */
/*Ustawienie czujnika */
/*Transmisja telemetrii*/
/*Menu wyscigowe*/
/*Krzywa kierownicy */
/*Krzywa przepustnicy */
/*Krzywa hamulca */
/*Opóznienie skretu */
/*Opóznienie przepustnicy */
/*Kontrola trakcji */
/*A.B.S. */
/*Uruchomienie silnika */
/*Wylaczenie silnika */
/*Ustawienie mieszania*/
/*Mieszanie sterujace */
/*Mieszanie hamulców */
/*Mieszanie zyroskopowe */
/*4WS mieszanie */
/*Podwójne mieszanie ESC */
/*Mieszanie CPS */
/*Mieszanie zbiornikowe */
/*Programowalne mieszanie */
/*Mieszanie pochylenia */
/*Model wybierz */
/*Karta SD */
/*Informacje */
/*Wybór modelu */
/*Poprzedni */
/*Nastepny */
/*” ” */
/*Wybór modelu */
/*Kopiuj model */
/*Wklej model */
/*Usun model */
/*Zmien nazwe */
/*Zresetuj */
/*Anuluj */
/*Czy na pewno wybrales model? */
/*Czy na pewno kopiujesz model? */
/*Skopiuj */
/*do */
/*Czy na pewno chcesz usunac dane? */
/*Czy na pewno chcesz zmienic nazwe modelu? */
/*Czy na pewno chcesz zresetowac model? */
/*Model  którego uzywasz */
/*Zablokuj usuwanie */
/*Blad kopiowania danych */
/*Skopiuj ponownie */
/*Potwierdz */
/*Anuluj */
/*Informacje */
/*Nazwa uzytkownika */
/*Jezyk */
/* */
/* */
/* */
/* */
/* */
/* */
/* */
/* */
/*Przywracanie ustawien fabrycznych */
/*Spowoduje to zresetowanie wszystkich ustawień modelu. Chcesz przywrócic ustawienia fabryczne? */
/*Potwierdz */
/*Anuluj */
/*Zresetuj ustawienia systemowe */
/*Czy chcesz przywrocić ustawienia fabryczne? */
/*NULL */
/*CH1 */
/*CH2 */
/*CH3 */
/*CH4 */
/*CH5 */
/*CH6 */
/*CH7 */
/*CH8 */
/*NULL */
/*DT1 */
/*DT2 */
/*DT3 */
/*DT4 */
/*DL1 */
/*NULL */
/*PS1 */
/*PS2 */
/*PS3 */
/*PS4 */
/*PS5 */
/*Uklad kierowniczy */
/*Trigger */
/*NULL */
/*Dzwiek */
/*Ostrzezenie1 */
/*Ostrzezenie2 */
/*Ostrzezenie3 */
/*Ostrzezenie4 */
/*Ostrzezenie5 */
/*Ostrzezenie6 */
/*Ostrzezenie7 */
/*Ostrzezenie8 */
/*Ostrzezenie9 */
/*Ostrzezenie10 */
/*Ostrzezenie11 */
/*Ostrzezenie12 */
/*Ostrzezenie13 */
/*Ostrzezenie14 */
/*Ostrzezenie15 */
/*Ostrzezenie16 */
/*Ostrzezenie17 */
/*Ostrzezenie18  */
/*Ostrzezenie19 */
/*Ostrzezenie20 */
/*Potwierdz */
/*Anuluj */
/*Ustawienia podświetlenia */
/*Podswietlenie */
/*Zawsze wlaczone */
/*Zmniejsz */
/*Skróc czas */
/*Przelacz */
/*INH */
/*Ustawienie dzwieku */
/*Dzwiek */
/*Inne ustawienie */
/*Tryb glosowy */
/*Normalna glosnosc */
/*Glosnosc ostrzeżeń */
/*Glosnosc glosu */
/*Czas trwania */
/*Czestotliwosc + */
/*Nacisnij przycisk  aby nadawac */
/*Wszystkie */
/*Bez tonu */
/*Tylko alarm */
/*Wycisz */
/*Tylko najnowsza zawartosc */
/*Pierwsza i ostatnia zawartosc */
/*Cala zawartosc */
/*Napiecie nadajnika */
/*Napiecie */
/*Prad */
/*Kalibruj */
/*Minimum */
/*Maksimum */
/*Napiecie alarmu */
/*Dzwiek alarmu */
/*Interwal */
/*Automatyczne wylaczanie */
/*Napiecie */
/*Typ1 */
/*Rok */
/*Miesiac */
/*Dzien */
/*Godzina */
/*Minuta */
/*Sekunda */
/*Data/godzina */
/*Data */
/*Czas */
/*Czas calkowity */
/*Tryb wyswietlania */
/*Resetuj */
/*Calkowity czas */
/*Data/godzina */
/*Calkowity czas */
/*Ustawienie diody LED */
/*Jasnosc */
/*Typ diody LED */
/*Zawsze wlaczony */
/*Oddychaj */
/*Podswietlenie */
/*OFF */
/*Kalibracja */
"/*Kolo */ 	/*Spust */"
/*Pokretlo */
/*Punkt koncowy */
/*Punkt koncowy */
/*Punkt koncowy */
/*Test dotykowy */
/*Kliknij
 aby zakonczyc test */
/*Kalibracja... */
/*Spust/Kolo/Pokrętło. Kroki kalibracji pokretla:1.do maksimum 2.do minimum  3.na neutralny  4.Poczekaj  az wartosc sie ustabilizuje 5.Kliknij "Kalibracja zakonczona" */
/*Koło/Spust/Pokretlo */
/*Minimum */
/*Neutralny */
/*Maksymalny */
/*Kalibracja zakonczona */
/*Rózowy */
/*Zólty */
/*Zielony */
/*Blekitny */
/*Szary */
/*Czarny */
/*Bialy */
/*Dostosowany */
/*Anuluj */
/*Kolor dodatkowy */
/*Czerwony */
/*Zielony */
/*Niebieski */
/*Potwierdz */
/*Anuluj */
/*Ustawienie pulpitu */
/*Dotknij ustawienia */
/*motywu */
/*Motyw wbudowany */
/*Motyw 1 */
/*Motyw 2 */
/*Motyw 3 */
/*Motyw 4 */
/*Motyw 5 */
/*Motyw niestandardowy */
/*Motyw */
/*Tlo */
/*Czcionka */
/*SET */
/*CH1 zajety */
/*CH2 zajety */
/*CH3 zajety */
/*CH4 zajety */
/*CH5 zajety  */
/*CH6 zajety */
/*CH7 zajety */
/*CH8 zajety */
/*NULL */
/*Trym kierownicy */
/*Trym przepustnicy */
/*Trym pokretla */
/*Klapa */
/*Przelacznik przelozenia*/
/*Przelacznik przelozenia CH1 */
/*Trym dodatkowy CH2 */
/*Trym dodatkowy CH3 */
/*Trym dodatkowy CH4 */
/*Wykonczenie dodatkowe CH5 */
/*Wykonczenie dodatkowe CH6 */
/*Wykonczenie dodatkowe CH7 */
/*Trym CH8 */
/*Przyspieszenie (przód) */
/*Przyspieszenie (hamulec1) */
/*Przyspieszenie (hamulec2) */
/*Przyspieszenie (hamulec3) */
/*Krzywa kierownicy */
/*Krzywa przepustnicy */
/*Opóznienie ST (skret) */
/*ST opóznienie (powrót) */
/*TH  opóznienie (skret / wysoki) */
/* Opóznienie TH (skret / srodek) */
/* Opóznienie TH (zakret / niski) */
/* Opóznienie TH (powrót / wysoki) */
/* Opóznienie TH (powrót / srodek) */
/* Opóznienie TH (powrót / niski) */
/* ABS (hamulec powrotny1) */
/* ABS (hamulec opózniajacy1) */
/* ABS (hamulec cykliczny1) */
/* ABS (hamulec powrotny2) */
/* ABS (hamulec opózniajacy2) */
/* ABS (hamulec cykliczny2) */
/* ABS (hamulec powrotny3) */
/* ABS (hamulec opózniajacy3) */
/* ABS (hamulec cykliczny3) */
/* Kontrola trakcji (powrót) */
/* Kontrola trakcji (opóznienie) */
/* Kontrola trakcji (cykl) */
/* Wskaznik hamowania (hamulec 1) */
/* Hamulec EXP (hamulec1) */ 
/*Opóznienie hamowania (hamulec1) */
/*Wskaznik hamowania (hamulec 2) */
/*Brake EXP(hamulec2) */
/*Opóznienie hamowania (hamulec2) */
/*Wskaznik hamowania (hamulec3) */
/*Brake EXP(hamulec3) */
/*Opóznienie hamowania (hamulec3) */
/*Hamulec 2, 3 przełożenie */
/*Mieszanie pod katem pochylenia (RUD->FLP) */
/*Mieszanie pod katem pochylenia (FLP->RUD) */
/*Mieszanie w stanie bezczynnosci */
/*Prog. mieszanie1 A */
/*Prog. mieszanie1 B */
/*Prog. mieszanie2 A */
/*Prog. mieszanie2 B */
/*Prog. mieszanie3 A */
/*Prog. mieszanie3 B */
/*Prog. mieszanie4 A */
/*Prog. mieszanie4 B */
/*Prog. mieszanie5 A */
/*Prog. mieszanie5 B */
/*Prog. mieszanie6 A */
/*Prog. mieszanie6 B */
/*Prog. mieszanie7 A */
/*Prog. mieszanie7 B */
/*Prog. mieszanie8 A */
/*Prog. mieszanie8 B */
/*4WS przednie przełożenie */
/*4WS tylne przełożenie */
/*Podwójny ESC */
/*Podwójny ESC nastawa */
/*Wzmocnienie zyroskopowe */ 
/*Ackermann */
/*Warunek */
/*Przelacznik punktu koncowego */
/*Przelozenie hamulca */
/*Przelotowe przelozenie */
/*Przytnij/Wybierz pokretlo */
/*Funkcja */
/*Kierunek */
/*Krok */
/*Ani */
/*Wsteczny */
/*Brzeczyk */
/*Glos ostrzegawczy */
/*Glos systemowy */
/*Dostosowany glos */
/*Auto */
/*NONE */
/*Beep1 */
/*Beep2 */
/*Beep2 3 */
/*Beep4 */
/*Beep5 */
/*Beep6 */
/*Beep7 */
/*Beep8 */
/*Ostrzezenie1 */
/*Ostrzezenie2 */
/*Ostrzezenie3 */
/*Ostrzezenie4 */
/*Ostrzezenie5 */
/*Ostrzezenie6 */
/*Ostrzezenie7 */
/*Ostrzezenie6 */
/*Ostrzezenie9 */
/*Ostrzezenie10 */
/*Ostrzezenie11 */
/*Ostrzezenie12 */
/*Ostrzezenie13 */
/*Ostrzezenie14 */
/*Ostrzezenie15 */
/*Ostrzezenie16 */
/*Ostrzezenie17 */
/*Ostrzezenie18 */
/*Ostrzezenie19 */
/*Ostrzezenie20 */
/*Ustawienie tonu przycisków */
/*Zródlo dzwieku */
/*Brzeczyk */
/*Przesluchanie */
/*Zatrzymaj przesluchanie */
/*NULL */
/*Warunek 1< -->2 */
/*Warunek1 */
/*Warunek2 */
/*Warunek3 */
/*Warunek4 */
/*Program. mieszanie1 */
/*Program. mieszanie2 */
/*Program. mieszanie3 */
/*Program. mieszanie4 */
/*Program. mieszanie5 */
/*Program. mieszanie6 */
/*Program. mieszanie7 */
/*Program. mieszanie8 */
/*A.B.S(hamulec1) */
/*A.B.S(hamulec2) */
/*A.B.S(hamulec3) */
/*Kontrola trakcji */
/*4WS typ przelaczania */
/*4WS typ1(przód) */
/*4WS typ2(wsteczny) */
/*4WS typ3(taki sam) */
/*4WS typ4(tyl) */
/*Podwójny ESC (przód) */
/*Podwójny ESC (4WD) */
/*Podwójny ESC (tyl) */
/*Mieszanie zyroskopu */
/*Wzmocnienie zyroskopu */
/*Grupa wzmocnienia zyroskopowego */
/*Mieszanie CPS1 */
/*Mieszanie CPS2 */
/*Mieszanie CPS3 */
/*Mieszanie CPS4 */
/*Hamulec */
/*Uruchomienie silnika */
/*Wylaczenie silnika */
/*Bieg jalowy */
/*Hamulec neutralny */
/*Uruchomienie timera */
/*Resetowanie timera */
/*Zrzut ekranu */
/*Podswietlenie */
/*Transmisja telemetrii*/
/*Zatrzymaj mowe */
/*Przelacznik punktu koncowego */
/*Tempomat */
/*Przelacznik przełożenia*/
/*Przelacznik przelaczania */
/*Funkcja */
/*Kierunek */
/*Typ */
/*Przelacznik sterujacy(SS)  */
/*Przelacznik wyzwalajacy (TS) */
/*Nor. */
/*Wsteczny */
/*jog */
/*zamkniecie */
/*Ustawienie dzwieku */
/*Zródlo dzwieku */
/*Glos systemowy */
/*Zatrzymaj przesluchanie */
/*Menu systemowe */
/*Menu uzytkownika */
/*Blokada przycinania */
/*Model wybierz */
/*Odwrócenie kanalu */
/*Dokładne przycinanie */
/*Regulacja punktu koncowego */
/*Krzywa przepustnicy */
/*Krzywa skretu */
/*Krzywa hamulca */
/*Predkosc */
/*Bezpieczna */
/*Odbiornik Wybierz */
/*Menu modelu */
/*Kontrola trakcji */
/*A.B.S. */
/*Przyspieszenie */
/*Bieg jalowy */
/*Oscięcie silnika */
/*Uruchomienie przepustnicy */
/*Uklad kierowniczy  mieszanie */
/*Mieszanie hamulców */
/*Program. mieszanie */
/*Mieszanie zyroskopowe */
/*4WS mieszanie */
/*Mieszanie CPS */
/*Mieszanie zbiornikowe */
/*Mieszanie przechylne */
/*Podwójny ESC */
/*Ogranicznik kanalów */
/*S.BUS zyroskop */
/*ESC connect */
/*Timer */
/*Lista okrazen */
/*Wykres rozwiniecia */
/*Wykres przelozen */
/*Menu systemowe */
/*Wybór przycięcia */
/*Przelacznik wybierz */
/*Ustawienie przepustnicy */
/*Kanal wybierz */
/*Podwójne przelozenie*/
/*Warunek */
/*Przeglad serwomechanizmu */
/*Telemetria */
/*Lista czujników */
/*Menu czujnika */
/*Resetowanie danych */
/*Przycisk HOME wybierz */
/*Nacisnij */
/*Dlugie nacisniecie */
/*Menu uzytkownika */
/*Wlaczanie/wylaczanie zasilania */
/*Zewnetrzne wejscie/wyjście */
/*Protokol sygnału wyjściowego */
/*Tryb multimedialny */
/*Wyjscie zasilania USB */
/*wyskakujace okienko */
/*Wyjscie audio */
/*Wejscie wideo */ 
/*Zamknij */
/*Otwórz */
/*Auto */
/*Ustawienie wibracji */
/*Wibracje dotykowe */
/*Czujnik dotyku */
/*Czujnik ostrzegawczy */
/*Wibracje */
/*Zrzut ekranu wybierz */
/*Przelacz */
/*Uwaga!Zrzuty ekranu potrwaja od 3 do 5 sekund, w tym czasie  wyswietlacz przestanie sie odswiezac  a karta pamieci nie bedzie dostepna */
/* Konfiguracja timera */
/* Timer */
/* Aktualny czas */
/* Czas alarmu */
/* Tryb */
/* Glos */
/* Start */
/* Resetuj */
/* Inne */
/* Wibrator */
/*Wyzwalacz przepustnicy */
/*Timer górny */
/*Type1 */
/*Type1 */
/*Licznik czasu klikniecia na pulpicie*/
/*Licznik czasu pracy */
/*Licznik czasu tankowania */
/*Licznik czasu okrazenia */
/*Licznik czasu navigacji okrazenia */
/*NULL */
/*Typ1 */
/*Typ2 */
/*Typ3 */
/*Lista okrazen */
/*Razem */
/*Srednia */
/*Resetuj */ 
/*Wykres */
/*wałek zębaty */
/*Ostroga */
/*Srednica */
/*Krok */
/*Wykres przelozen */
/*Wałek zębaty */
/*Ostroga */
/*2. przelozenie */
/*Ustawienie odbiornika */
/*Tryb identyfikatora zaleznego*/
/*Identyfikator zależny */
/* Zmiana protokolu odbiorcy wymaga ponownego połączenia. Potwierdzasz? */
/*Lista odbiorców */
/*Lista odbiorców */
/*wybór protokolu */
/*Ustawienie identyfikatora zaleznego */
/*Wskazówka: Poziom rozdzielczosci wyjsciowej PWM protokolu FHSS V1 to 2048. Poziom rozdzielczosci wyjsciowej PWM protokolu FHSS V2 to 4096, przez co  FHSS V2 moze osiagnac wieksza precyzyje dzialanie. (R8FG_V1.0 nie obsluguje protokolu FHSS V2)*/
/*Widok serwa */
/*Ustawienie wyzwalacza*/
/*Stosunek */
/*Hamulec neutralny */
/*Wskaznik hamowania */
/*Przelacznik */
/*Do przodu 100: Hamulec 0 */
/*Tempomat */
/*Predkosc przepustnicy */
/*Przyciski strojenia */
/*Do przodu 50: Hamulec 50 */
/*Do przodu 70: Hamulec 30 */
/*Do przodu 100: Hamulec 0 */
/*Kanal wsteczny */
/*Kanal 1 */
/*Kanal 2 */
/*Kanal 3 */
/*Kanal 4 */
/*Kanal 5 */
/*Kanal 6 */
/*Kanal 7 */
/*Kanal 8 */
/*Trym sub */
/*Kanal 1 */ 
/*Kanal 2 */
/*Kanal 3 */
/*Kanal 4 */
/*Kanal 5 */
/*Kanal 6 */
/*Kanal 7 */
/*Kanal 8 */
/*Regulacja punktu koncowego*/
/*Przelacznik punktu koncowego */
/*Zabezpieczenie */
/*Kanal 1 */
/*Kanal 2 */
/*Kanal 3 */
/*Kanal 4 */
/*Kanal 5 */
/*Kanal 6 */
/*Kanal 7 */
/*Kanal 8 */
/*Przyspieszenie */
/*Neutralny */
/*Do przodu */
/*Hamulec1 */
/*Hamulec2 */
/*Hamulec3 */
/*Ogranicznik kanalów */
/*Podwójny przelozenie */
/*Przelacznik przełożenia */
/*Przełożenie sterowania */
/*Przelacz */
/*Stopień hamulca */
/*OFF */
/*ON */
/*Idle up */
/*Status */
/*Przelacznik trymowania */
/*Przelacznik funkcyjny */
/*Szybkosc biegu jalowego */
/*OFF */
/*NULL */
/*Uklad kierowniczy */
/*Przepustnica */
/*Pokretlo */
/*DT1 */
/*DT2 */
/*DT3 */
/*DT4 */
/*DL1 */
/*PS1 */
/*PS2 */
/*PS3 */
/*PS4 */
/*PS5 */
/*Przelacznik spustowy */
/*Przelacznik spustowy */
/*Uklad kierowniczy 2 */
/*Kierownica w lewo */
/*Kolo w prawo */
/*Podwójny ESC 1 */
/*Podwójny ESC 2 */
/*4WS sterowanie1 */
/*4WS sterowanie2 */
/*Sterowanie przechylu */
/*Klapa przechylania */
/*Mieszanie CPS1 */
/*Mieszanie CPS2 */
/*Mieszanie CPS3 */
/*Mieszanie CPS4 */
/*Hamulec 2 */
/*Hamulec 3 */
/*Mieszanie zyroskopów */
/*Ustawienie kanalu */
/*Kanal 1 */
/*Kanal 2 */
/*Kanal 3 */
/*Kanal 4 */
/*Kanal 5 */
/*Kanal 6 */ 
/*Kanal 7 */
/*Kanal 8 */
/*--------- */
/*Sygnal odbiornika */
/*Napiecie odbiornika */
/*Napiecie nadajnika */
/*Napiecie EXT */
/*Czujnik pradu */
/*Czujnik RPM */
/*Temperatura */
/*GPS */
/*Lista czujników1 */
/*Lista czujników1 */
/*Lista czujników2 */
/*Lista czujników3 */
/*Lista czujników4 */
/*Lista czujników5 */
/*Lista czujników6 */
/*Lista czujników7 */
/*Poprzedni */
/*Nastepny */
/*Ustawienie czujnika */
/*Ustawienie czujnika1 */
/*Ustawienie czujnika2 */
/*Ustawienie czujnika3 */
/*Ustawienie czujnika4 */
/*Ustawienie czujnika5 */
/*Czujnik  ustawienie6 */
/*Ustawienie czujnika7 */
/*Poprzedni */
/*Nastepny */
/*Sygnal odbiornika */
/*Aktualny sygnal */
/*Minimalny */
/*Typ dzwieku alarmu */
/*Typ wibracji */
/*Limit alarmu */
/*Interwal alarmu */
/*Brzeczyk */
/*Zabroń */
/*Tryb1 */
/*Tryb2 */
/*Tryb3 */
/*Zabroń */
/*xxx napiecie */
/*Napiecie pradu */
/*Minimalne */
/*Typ alarmu */
/*Typ wibracji */
/*Napiecie alarmowe */
/*Interwal alarmu */
/*Brzeczyk */
/*Zabroń */
/*Napiecie odbiornika */
/*Napiecie akumulatora silnika */
/*Tryb1 */
/*Tryb2 */
/*Tryb3  */
/*Zablokuj czujnik */
/*czujnik xxx */
/*Aktualne dane */
/*Maksimum */
/*Typ dzwieku alarmu */
/*Typ wibracji */
/*Limit */
/*Minimum */
/*Typ dzwieku alarmu */
/*Typ wibracji */
/*Limit */
/*Brzeczyk */
/*Zablokuj */
/*Glos */
/*Wibracje1 */
/*Zablokuj */
/*Tryb1 */
/*Tryb2 */
/*Tryb3 */
/*Transmisja telemetrii*/
/*Auto */
/*Przelacz */
/*Interwal rozgloszeniowy */
/*Przycisk zatrzymaj transmisje*/
/*EXP */
/*VTR */
/*Wielopunktowy */
/*Krzywa kierownicy */
/*Typ */
/*Szybki/Wolny */
/*Szybkosc EXP */
/*Dostrajanie (lewo) */
/*Dostrojenie (po prawej) */
/*Punkt VTR */
/*Szybkie */
/*Wolne */
/*EXP */
/*Szybkosc VTR */
/*VTR */
/*Krzywa przepustnicy */
/*Typ */
/*Stawka */
/*Szybko/Wolno */
/*Szybkosc exp */
/*Szybka */
/*Szybkosc VTR */
/*Punkt */
/*Wolny */
/*Krzywa hamulca */
/*Krzywa hamulca1 */
/*Krzywa hamulca2 */
/*Krzywa hamulca3 */
/*Szybki/Wolny */
/*Szybkosc EXP */
/*Szybki */
/*Szybkosc VTR */
/*Punkt */
/*Wolny */
/*Krzywa hamulca */
/*Typ */
/*Stawka */ 
/*Opóznienie skretu*/
/*Skret */
/*Powrót */
/*Opóznienie przepustnicy*/
/*Tryb */
/*Skret*/
/*Powrót*/
/*Wysoki */
/*Srodkowy */
/*Niski */
/*Punkt1 */
/*Punkt2 */
/*Tryb All */
/*Wszystkie punkty */
/*Punkt szczyt-niski */
/*Trzypunktowy */
/*Kontrola trakcji */
/*Mieszanie */
/*Powrót przepustnicy */
/*Opóznienie */
/*Predkosc cyklu */
/*Szybkosc interwalu */
/*Punkt wyzwalania */
/*Tryb wyzwalania */
/*ON */
/*OFF */
/*Normalny */
/*Odwrotny */
/*A.B.S. */
/*A.B.S.1 */
/*A.B.S.2 */
/*A.B.S.3 */
/*A.B.S. */
/*A.B.S. */
/*Spust kierownicy */
/*Hamulec  kanal */
/*Powrót hamulca */
/*Opóznienie */
/*Predkosc cyklu */
/*Szybkosc interwalu */
/*Wyzwalacz ST */
/*Wyzwalacz A.B.S  */
/*Ustawienie wyzwalacza */
/*ON */
/*OFF */
/*CH2 */
/*Normalny */
/*Wsteczny */
/*Start przepustnicy */
/*Przelacznik trybu */
/*Punkt wyzwalania */
/*Punkt zadany */
/*Status */
/*Punkt wyzwalania */
/*Ustawiony punkt */
/*Gotowy */
/*Przelacznik wyboru */
/*OFF */
/*Wyzwalacz */
/*Wylacznik silnika */
/*Przelacznik wyboru */
/*Przelacznik Wybierz */
/*Zaprogramowany punkt */
/*Status */
/*Zadany punkt */
/*Gotowy */
/*OFF */ 
/*Spust */
/*Sterowanie Mieszanie */
/*Mieszanie */
/*Ackermann */
/*Rate */
/*Lewy */
/*Prawy */
/*Uklad kierowniczy1 */
/*Uklad kierowniczy2 */
/*Lewy */
/*Prawy */
/*Lewy */
/*Prawy */
/*ST1 */
/*ST2 */
/*ST CH1 */
/*ST CH2 */
/*Przelacznik */
/*Wskaznik hamowania */
/*CH1 */
/*CH5 */
/*Mieszanie hamulców */
/*Hamulec1 */
/*Hamulec2 */
/*Hamulec3 */
/*Hamulec  kanal */
/*Wskaznik hamowania */
/*Opóznienie hamowania */
/*Mieszanie ST (lewe) */
/*Mieszanie ST (po prawej) */
/*Hamulec 2/3 przełożenie */
/*CH2 */
/*CH7 */
/*CH8 */
/*Mieszanie zyroskopów */
/*Mieszanie */
/*Kanal */
/*Zyroskop  typ */
/*CH1 */
/*Gyro wbudowany */
/*Czułosć żyroskopu */
/*Group1 */
/*Gain1 */
/*Gain2 */
/*Normalny */
/*Grupa2 */
/*Czułość3 */
/*Czułość4 */
/*Normalny */
/*Gyro mieszanie */
/*Wzmocnienie pradowe */
/*Przelacznik wzmocnienia */
/*Przelacznik grupy wzmocnienia */
/*Przelacznik typu wzmocnienia */
/*Przelacznik mieszania zyroskopowego */
/*Grupa1 */
/*Gain1 */
/*Wbudowany zyroskop */
/*Czułość1 */
/*Czułość2 */
/*Czułość4 */
/*Czułość3 */
/*NULL */
/*Grupa1 */
/*Grupa2 */
/*Normalny */
/*AVCS */
/*4WS Mieszanie */
/*Mieszanie */
/*Tryb MIX */
/*Typ 4WS */
/*4WS CH1 */
/*4WS CH2 */
/*CH1 rate */
/*CH2 rate */
/*Mode1 */
/*CH1 */
/*CH2 */
/*ST1 */
/*ST2 */
/*4WS mieszanie */
/*Przelacznik */
/*Przednie przełożenie */
/*Szybkosc mieszania tylnego przełożenia */
/*Zmiana trybu */
/*Przód */
/*Wsteczny */
/*Same */
/*Tył */
/*Typ1 */
/*Typ2 */
/*Tye3 */
/*Typ4 */
/*Podwójne mieszanie ESC */ 
/*MIX */
/*Tryb miksowania */
/*Tryb trymowania */
/*Kanal ESC1 */
/*Kanal ESC2 */
/*Szybkosc ESC1 */
/*Szybkość ESC2 */
/*CH1 */
/*CH2 */
/*Podwójne miksowanie ESC */
/*Wybierz przelacznik */
/*Podwójny przelacznik ESC */
/*Pzrełożenie napedu */
/*Podwójny ESC (przód) */
/*Podwójny ESC (4WD) */
/*Podwójny ESCC (4WD) */
/*Podwójny ESCC (z tylu) */
/*Mieszanie CPS */
/*Mieszanie CPS1 */
/*Mieszanie CPS2 */
/*Mieszanie CPS3 */
/*Mieszanie CPS */
/*Mieszanie */
/*Wyzwalanie CH */
/*Operacja CH */
/*Tryb wyzwalania */
/*Punkt1 */
/*Punkt2 */
/*Punkt3 */
/*Punkt4 */
/*Tryb pracy */
/*Predkosc cyklu */
/*Punkt1 */
/*Punkt2 */
/*CH1 */
/*CH8 */
/*Neutralny */
/*Wylaczony do momentu wyzwolenia do blysku */
/*Przelacznik funkcyjny */
/*Neutralny */
/*Lewy */
/*Prawy */
/*Obie strony */
/*PS przelacznik */
/*Wylaczony do momentu wyzwolenia do blysku */
/*Lampa blyskowa do wyzwolenia do wylaczenia */
/*Wylaczony do wyzwolony do wlaczonego */
/*Wlaczony do momentu wyzwolenia do wylaczenia */
/*Mieszanie CPS */
/*Mieszanie zbiornika */
/*Mieszanie */
/*Kanal mieszajacy */
/*Szybkosc mieszania */
/*Lewy */
/*Prawy */
/*Przedni limit */
/*Tylny limit */
/*Naprzód */
/*Do tyłu */
/*Lewy */
/*Prawy */
/*CH1 */
/*CH2 */
/*Mieszanie pod nachyleniem */
/*Mieszanie */
/*CH1 */
/*CH2 */
/*Przełożenie CH1 */
/*Przełożenie CH2 */
/*Klapa */
/*Ster kierunku do klapy */
/*Klapa do steru */
/*CH1 */
/*CH2 */
/*CH1 */
/*CH2 */
/*EXP */
/*VTR */
/*Wielopunktowe */
/*Mieszanie pochylenia */
/*Przelacznik wybierz */
/*Klape */
/*RUD->FLP */
/*FLP->RUD */
/*Program. mieszanie */
/*Program. mieszanie1 */
/*Program. mieszanie2 */
/*Program. mieszanie3 */
/*Program. mieszanie4 */
/*Program. mieszanie5 */
/*Program. mieszanie6 */
/*Program. mieszanie7 */
/*Program. mieszanie8 */
/*Program. mieszanie1 */
/*Typ krzywej */
/*Szybki/Wolny */
/*Przesuniecie */
/*Szybkosc krzywej */
/*Szybkosc EXP */
/*Dostrojenie (L) */
/*Dostrajanie (R) */
/*Szybkosc mieszania */
/*Lewa */
/*Prawa */
/*Wolne */
/*Program. mieszanie1 */
/*Typ krzywej */
/*Szybki/Wolny */
/*Przesuniecie */
/*Punkt */
/*Szybkosc krzywej */
/*Szybkosc VTR */
/*Dostrojenie(L) */
/*Dostrojenie(R) */
/*Szybkosc mieszania */
/*Lewy */
/*Prawy */
/*Powolny */
/*Program. mieszanie1 */
/*Typ krzywej */
/*Przesuniecie */
/*Szybkosc punktowa */
/*Wielopunktowe */
/*Program. mieszanie1 */
/*Przelacz wybór */
/*Mieszanie */
/*Tryb mieszania */
/*Tryb trymowania */
/*Kanal miksujacy */
/*Master */
/*Slave */
/*Przepustnica */
/*Sterowanie */
/*Program. miksowanie */
/*Szybkie */
/*Wolne */
/*Ostatnie */
/*Nastepne */
/* zajmuje ten Kanal! Chcesz go zmienic? */
/*TAK */
/*NIE */
/*zajmuje ten przycisk! Chcesz go zmienic? */
/*Tryb wejscia/wyjscia*/
/*Ustawienia wejscia wideo*/
/*luminancja*/
/*Kontrast*/
/*Nasycenie*/
/*Hue*/
/*Brak operacji*/
/*Ostrzezenie*/
/*Czas alarmu*/
/*Typ alarmu*/
/*Auto OFF*/
/*OFF time*/
/*Null*/
/*Buzz*/
/*Voice*/
/*Konflikt nazw modeli*/
/*Aby uniknąć wypoadków, prosze najpierw wylaczyc odbiornik!*/
/*Czy chcesz wymusic wylaczenie?*/
/*Powrót*/
/*Minimum*/
/*Średnia*/
/*Maksimum*/
/*Szybka konfiguracja*/
/*!""""#$%&'()*+,-./
0123456789:;<=>?
@ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZ[\]^_
`abcdefghijklmno
pqrstuvwxyz{|}~
*/
/*Prędkość serwa*/
/*Modelowa interakcja*/
/*Wieloprotokołowy przełącznik wyjściowy*/
/*opóźnienie kanału*/
/*Uwaga!

Po włączeniu opóźnienia sterowania funkcja opóźnienia kanału będzie wyłączona*/
/*Uwaga!

Po włączeniu opóźnienia przepustnicy funkcja opóźnienia kanału zostanie wyłączona*/
/*Adres pobierania instrukcji obslugi:*/
















