俄语
/*Управлен.К1*/
/*Управлен.К2*/
/*Управлен.К3*/
/*Управлен.К4*/
/*Управлен.К5*/
/*Управлен.К6*/
/*Управлен.К7*/
/*Управлен.К8*/
/*Таймер            вкл  */
/*Таймер             пауза*/
/*Таймер             сброс*/
/*4WS-тип         (перед)*/
/*4WS-тип       (реверс)*/
/*4WS-тип     (такой же)*/
/*4WS-тип         (зад)   */
/*Dual ESC       (перед)  */
/*Dual ESC       (4WD)  */
/*Dual ESC       (зад)  */
/*Гиро усил.              */
/*Гиро усил.груп.                   */
/*КЛ1            */
/*КЛ2            */
/*КЛ3            */
/*КЛ4            */
/*КЛ5            */
/*КЛ6            */
/*КЛ7            */
/*КЛ8            */
/*         Вкл */
/*        Выкл */
/*Отмена*/
/*Предыдущ*/
/*След*/
/*Сброс*/
/*←*/
/*→*/
/*Удален*/
/*Отмена*/
/*Подтвер*/
/*Переим.модел*/
/*Переим.пользоват*/
/*Модел*/
/*Низк.заряд акб*/
/*Сделан скриншот*/
/*Систем*/
/*Инстр*/
/*Основн*/
/*Телеметр.*/
/*Крив.*/
/*Микшир*/
/*Модел*/
/*SDкарта*/
/*Инфо*/
/*Home*/
/*ST-трим*/
/*TH-трим*/
/*Trim/Dial*/
/*Телеметр.*/
/*Напряж.приемника*/
/*Напряж.акб двигателя*/
/*RPM*/
/*Температура*/
/*RSSI сигнал*/
/*℃*/
/*Канал*/
/*Сервопривод*/
/*Value*/
/*Таймер*/
/*Телеметр.*/
/*Key*/
/*Функции*/
/*Сост.*/
/*Систем.меню*/
/* Язык*/
/*Настр.раб.стола*/
/*Настр.систем.темы*/
/*Подсветка*/
/*Звук*/
/*Батарея*/
/*Настройка вибро*/
/*LED настр.*/
/*Внешние вход/выход*/
/*Настр.кнопки Home*/
/*Калибровка*/
/*Tools меню*/
/*Trim/Dial выбор*/
/*Выбор перекл.*/
/*Настр.скриншота*/
/*Timer*/
/*Lap list*/
/*Разверн.график*/
/*Граф.Перед.чисел*/
/*Основ.меню*/
/*Настройка приемника*/
/*Сервоприв.*/
/*Режим газа(Триггер)*/
/*Реверс каналов*/
/*Суб-трим*/
/*Конеч.тчк*/
/*Фэйл-сэйф*/
/*Ускорение*/
/*Состояние*/
/*Холост.*/
/*D/R, ATL*/
/*Лимитер канала*/
/*Настр-ка канала*/
/*Меню телеметр.*/
/*Датчик лист*/
/*Настр.датчика*/
/*Трансляция телеметрии*/
/*Гоночное меню*/
/*Крив.рул.упр.*/
/*Кривая газа*/
/*Крив.тормож*/
/*серво задержка*/
/*Задержка газа*/
/*Контроль тяги*/
/*A.B.S.*/
/*Запуск двигателя*/
/*Выкл.двиг.*/
/*Настройка микширования*/
/*Микширован.руля*/
/*Микш.тормож.*/
/*Микшир.гиро*/
/*4WS микшир*/
/*2-ESC микширов.*/
/*CPS микшир*/
/*Танк.микшир*/
/*Прогр.микширов.*/
/*Крен.микшир*/
/*Выбор модели*/
/*SDкарта*/
/*Информация*/
/*Выбор модели*/
/*Предыдущ*/
/*След*/
/*” ” */
/*Выбор модели*/
/*Копировать*/
/*Вставить*/
/*Удалить*/
/*Ренейм*/
/*Сброс*/
/*Отмена*/
/*Выбрать модель?*/
/*Копировать модель?*/
/*Copy*/
/*to*/
/*Удалить данные?*/
/*Переименовать модель?*/
/*Сбросить модель?*/
/*Это ваша модель*/
/*Запрет удален.*/
/*Ошибка копиров.*/
/*Копируйте снова*/
/*Подтвер*/
/*Отмена*/
/*Информация*/
/*Имя юзера*/
/*Язык*/
/* */
/* */
/* */
/* */
/* */
/* */
/* */
/* */
/*Сброс на заводские*/
"/*это сбросит и удалит
все настр.модели
Вы хотите сбросить
до заводск.настр.?*/"
/*Подтвер*/
/*Отмена*/
/*Сброс систем.настроек*/
/*Хотите сбросить систем.настройки?*/
/*Пуст*/
/*КЛ1*/
/*КЛ2*/
/*КЛ3*/
/*КЛ4*/
/*КЛ5*/
/*КЛ6*/
/*КЛ7*/
/*КЛ8*/
/*Пуст*/
/*DT1*/
/*DT2*/
/*DT3*/
/*DT4*/
/*DL1*/
/*Пуст*/
/*PS1*/
/*PS2*/
/*PS3*/
/*PS4*/
/*PS5*/
/*Рулевое*/
/*Триггер*/
/*Пуст*/
/*Звук*/
/*Звук1*/
/*Звук2*/
/*Звук3*/
/*Звук4*/
/*Звук5*/
/*Звук6*/
/*Звук7*/
/*Звук8*/
/*Звук9*/
/*Звук10*/
/*Звук11*/
/*Звук12*/
/*Звук13*/
/*Звук14*/
/*Звук15*/
/*Звук16*/
/*Звук17*/
/*Звук18*/
/*Звук19*/
/*Звук20*/
/*Подтвер*/
/*Отмена*/
/*Настр.подсветки*/
/*Подсветка*/
/*ВсегдаВкл*/
/*Уменьшен*/
/*Сокращ.врем.*/
/*Перекл*/
/*INH*/
/*Настр. звука*/
/*Звук*/
/*Другие настр.*/
/*Голосовой*/
/*Обычн.громк.*/
/*Громк.предупр.*/
/*Громк.голоса*/
/*Длит-сть*/
/*Частота +*/
/*Нажми клав.для трансляции*/
/*Все*/
/*Без звука кнопок*/
/*Авар.звук*/
/*Тишина*/
/*Только нов. контент*/
/*1ый и послед. контент*/
/*Весь контент*/
/*Напряж.передатчика*/
/*Напряж.*/
/*Текущее*/
/*Калибров.*/
/*Минимум*/
/*Макс-ум*/
/*Авар.напряж.*/
/*Авар.звук*/
/*Интервал*/
/*Авто off*/
/*Напряж.*/
/*Тип1*/
/*Год*/
/*Месяц*/
/*День*/
/*Часы*/
/*Минут*/
/*Секунд*/
/*Дата/Врем*/
/*Дата*/
/*Time*/
/*Итог.время*/
/*Режим экрана*/
/*Сброс*/
/*Итог.время*/
/*Дата/Врем*/
/*Итог.время*/
/*LED настр.*/
/*Яркость*/
/*LED тип*/
/*ВсегдаВкл*/
/*Breathe*/
/*Подсветка*/
/*OFF*/
/*Калибровка*/
/*Wheel*/
/*Триггер*/
/*Крутилка*/
/*End point*/
/*End point*/
/*End point*/
/*Тач-тест*/
/*Нажми для выхода*/
/*Калибровка…*/
"/*Trigger/Wheel/Rotary 
Шаг ручки калибровки
1.Максимально
2.Минимально
3.Нейтрально
4.Ожидайте стабилизации значения
5.Нажмите ’Калибровка завершена’*/"
/*Wheel/Trigger/Rotary knob*/
/*Минимум*/
/*Нейтрал*/
/*Макс-ум*/
/*Калибровка завершена*/
/*Pink*/
/*Yellow*/
/*Green*/
/*Cyan*/
/*Gray*/
/*Black*/
/*White*/
/*Кастомный*/
/*Отмена*/
/*Вторичный цвет*/
/*Red*/
/*Green*/
/*Blue*/
/*Подтвер*/
/*Отмена*/
/*Настр.раб.стола*/
/*Тач-тайминг*/
/*Настр.систем.темы*/
/*Встроенн.тема*/
/*Тема 1*/
/*Тема 2*/
/*Тема 3*/
/*Тема 4*/
/*Тема 5*/
/*Кастом тема*/
/*Тема*/
/*Фон*/
/*Font*/
/*SET*/
/*Канал1 занят*/
/*Канал2 занят*/
/*Канал3 занят*/
/*Канал4 занят*/
/*Канал5 занят*/
/*Канал6 занят*/
/*Канал7 занят*/
/*Канал8 занят*/
/*Пуст*/
/*Триммер руля*/
/*Триммер газа*/
/*Триммер крутилки*/
/*Flap*/
/*Переключатель соотношения */
/*Суб-трим КЛ1*/
/*Суб-трим КЛ2*/
/*Суб-трим КЛ3*/
/*Суб-трим КЛ4*/
/*Суб-трим КЛ5*/
/*Суб-трим КЛ6*/
/*Суб-трим КЛ7*/
/*Суб-трим КЛ8*/
/*Ускорение(вперед)*/
/*Ускорение(торм1)*/
/*Ускорение(торм2)*/
/*Ускорение(торм3)*/
/*Крив.рул.упр.*/
/*Кривая газа*/
/*STскорос(turn)*/
/*STскорос(return)*/
/*THскорос(turn/high)*/
/*THскорос(turn/middle)*/
/*THскорос(turn/low)*/
/*THскорос(return/high)*/
/*THскорос(return/middle)*/
/*THскорос(return/low)*/
/*ABS(возвр. торм.1)*/
/*ABS(задер.торм.1)*/
/*ABS(цикл торм.1)*/
/*ABS(возвр. торм.2)*/
/*ABS(задер.торм.2)*/
/*ABS(цикл торм.2)*/
/*ABS(возвр. торм.3)*/
/*ABS(задер.торм.3)*/
/*ABS(цикл торм.3)*/
/*Контроль тяги(возврат)*/
/*Контроль тяги(задержка)*/
/*Контроль тяги(цикл)*/
/*Скор.торм.(торм.1)*/
/*EXP торм.(торм.1)*/
/*Задерж.торм(торм.1)*/
/*Скор.торм.(торм.2)*/
/*EXP торм.(торм.2)*/
/*Задерж.торм(торм.2)*/
/*Скор.торм.(торм.3)*/
/*EXP торм.(торм.3)*/
/*Задерж.торм(торм.3)*/
/*Скор.торм.2,3*/
/*Крен.микшир(RUD->FLP)*/
/*Крен.микшир(FLP->RUD)*/
/*Холост.*/
/*Прогр.микшир.1A*/
/*Прогр.микшир.1Б*/
/*Прогр.микшир.2A*/
/*Прогр.микшир.2Б*/
/*Прогр.микшир.3A*/
/*Прогр.микшир.3Б*/
/*Прогр.микшир.4A*/
/*Прогр.микшир.4Б*/
/*Прогр.микшир.5A*/
/*Прогр.микшир.5Б*/
/*Прогр.микшир.6A*/
/*Прогр.микшир.6Б*/
/*Прогр.микшир.7A*/
/*Прогр.микшир.7Б*/
/*Прогр.микшир.8A*/
/*Прогр.микшир.8Б*/
/*4WS перед rate*/
/*4WS зад rate*/
/*Dual ESC*/
/*Dual ESC ratio*/
/*Гиро усил.              */
/*Аккерман*/
/*Состояние*/
/*Перекл.конеч.тчк*/
/*Коэфф торм. */
/*Коэфф круиза */
/*Trim/Dial выбор*/
/*Функции*/
/*Дир.*/
/*Шаг*/
/*Нор.*/
/*Рев.*/
/*Буззер*/
/*Предупрежден.*/
/*Систем.голос*/
/*Кастомиз.голос*/
/*Авто*/
/*NONE*/
/*Бип1*/
/*Бип2*/
/*Бип3*/
/*Бип4*/
/*Бип5*/
/*Бип6*/
/*Бип7*/
/*Бип8*/
/*Предупр1*/
/*Предупр2*/
/*Предупр3*/
/*Предупр4*/
/*Предупр5*/
/*Предупр6*/
/*Предупр7*/
/*Предупр8*/
/*Предупр9*/
/*Предупр10*/
/*Предупр11*/
/*Предупр12*/
/*Предупр13*/
/*Предупр14*/
/*Предупр15*/
/*Предупр16*/
/*Предупр17*/
/*Предупр18*/
/*Предупр19*/
/*Предупр20*/
/*Звук наж.кнопок*/
/*Источн.звука*/
/*Буззер*/
/*Слушать*/
/*Остановить*/
/*Пуст*/
/*Положение1<-->2*/
/*Положение1*/
/*Положение2*/
/*Положение3*/
/*Положение4*/
/*Прогр.микширов.1*/
/*Прогр.микширов.2*/
/*Прогр.микширов.3*/
/*Прогр.микширов.4*/
/*Прогр.микширов.5*/
/*Прогр.микширов.6*/
/*Прогр.микширов.7*/
/*Прогр.микширов.8*/
/*A.B.S(торм.1)*/
/*A.B.S(торм.2)*/
/*A.B.S(торм.3)*/
/*Контроль тяги*/
/*4WS-тип переключ.*/
/*4WS-тип1(перед)*/
/*4WS-тип2(реверс)*/
/*4WS-тип3(то же)*/
/*4WS-тип4(зад)*/
/*Dual ESC(перед)*/
/*Dual ESC(4WD)*/
/*Dual ESC(зад)*/
/*Гиро микш.*/
/*Гиро усил*/
/*Гиро усил.груп.*/
/*CPS-микшир1*/
/*CPS-микшир2*/
/*CPS-микшир3*/
/*CPS-микшир4*/
/*Торм.*/
/*Запуск двигателя*/
/*Выкл.двиг.*/
/*Холост.*/
/*Нейтрал.торм.*/
/*Timer старт*/
/*Timer сброс*/
/*Скриншоты*/
/*Подсветка*/
/*Речь телеметрии*/
/*Остан.речь*/
/*Перекл.конеч.тчк*/
/*круиз контроль */
/*Переключатель соотношения */
/*Выбор перекл.*/
/*Функции*/
/*Дир.*/
/*Тип*/
/*Переключат.руля(SS)*/
/*Перекл.триггер(TS)*/
/*Нор.*/
/*Рев.*/
/*Бег*/
/*Блок*/
/*Настр. звука*/
/*Источн.звука*/
/*Систем.голос*/
/*Остановить*/
/*Систем.меню*/
/*Юзер меню*/
/*Трим блок*/
/*Выбор модели*/
/*Реверс каналов*/
/*Суб-трим*/
"/*Регулировка конечной точки
Регулировка конечной точки*/"
/*Кривая газа*/
/*Крив.рул.упр.*/
/*Крив.тормож*/
/*Speed*/
/*Фэйл-сэйф*/
/*Выбор приёмника*/
/*Меню модел*/
/*Контроль тяги*/
/*A.B.S.*/
/*Ускорение*/
/*Холост.*/
/*Выкл.двиг.*/
/*запуск дроссельной заслонки*/
/*Микширован.руля*/
/*Микш.тормож.*/
/*Прогр.микширов.*/
/*Гиро микш.*/
/*4WS микшир*/
/*CPS микшир*/
/*Танк.микшир*/
/*Крен.микшир*/
/*Dual ESC*/
/*Лимитер канала*/
/*S.BUS гиро*/
/*ESC-соедин.*/
/*Timer*/
/*Lap list*/
/*Разверн.график*/
/*Граф.Перед.чисел*/
/*Систем.меню*/
/*Выбор трим.*/
/*Выбор перекл.*/
/*Режим дроссел*/
/*Выбор канала*/
/*D/R, ATL*/
/*Состояние*/
/*Сервоприв.*/
/*Телеметр.*/
/*Датчик лист*/
/*Меню датчик*/
/*Сброс дан.*/
/*Настр.кнопки Home*/
/*Push*/
/*Долгое наж*/
/*Юзер меню*/
/*Вкл./выкл.*/
/*Внешние ввод/вывод*/
/*Режим проток. Вывод.*/
/*Режим мультим.*/
/*ЮСБ-выход*/
/*Всплыв.окно*/
/*Аудио-выход*/
/*Видео-вход*/
/*Закр.*/
/*Откр*/
/*Авто*/
/*Настройка вибро*/
/*Виброотклик*/
/*Touch sense*/
/*Warning sense*/
/*Вибрация*/
/*Выбор скриншота*/
/*Перекл*/
"/*Внимание!
Скриншоты создаются 3-5сек, экран не будет обновляться, карту SD нельзя будет подключить.*/"
/*Настр.Timer*/
/*Timer*/
/*Текущ.врем.*/
/*Врем.сигн.*/
/*Мод*/
/*Голос*/
/*Старт*/
/*Сброс*/
/*Иной*/
/*Вибрация*/
/*Триггер дросселя*/
/*Таймер*/
/*Тип1*/
/*Тип1*/
/*Таймер щелчка рабочего стола */
/*Таймер*/
/*Таймер топлива*/
/*Lap timer*/
/*Lap navigate timer*/
/*Пуст*/
/*Тип1*/
/*Тип2*/
/*Тип3*/
/*Lap list*/
/*Итог*/
/*Среднее*/
/*Сброс*/
/*Разверн.график*/
/*Пиньон*/
/*Спор*/
/*Диаметр*/
/*Шаг*/
/*Граф.Перед.чисел*/
/*Пиньон*/
/*Спор*/
/*2й крут.момент*/
/*Настройка приемника*/
/*Детский режим*/
/*Ребенок*/
"/*Изменение протокола приемника требует повторного сопряжения
Вы уверены?*/"
/*Приёмники*/
/*Приёмники*/
/*выбор протокола */
/* Настройка дополнительного идентификатора*/
"/* Подсказка:
Уровень выходного разрешения ШИМ протокола FHSS V1 составляет 2048. 
Уровень выходного разрешения ШИМ протокола FHSS V2 составляет 4096, FHSS V2 может обеспечить более точную работу. (R8FG_V1.0 не поддерживает протокол FHSS V2)*/"
/*Сервоприв.*/
/*Настройка триггера*/
/*Соотн*/
/*Нейтрал.торм.*/
/*Скор.торм.*/
/*Перекл*/
/*Вперёд 100: тормож 0*/
/*Круиз Контроль */
/*Расходы газа*/
/*Настр.кнопок*/
/*Вперёд 50: тормож 50*/
/*Вперёд 70: тормож 70*/
/*Вперёд 100: тормож 0*/
/*Реверс каналов*/
/*Канал 1*/
/*Канал 2*/
/*Канал 3*/
/*Канал 4*/
/*Канал 5*/
/*Канал 6*/
/*Канал 7*/
/*Канал 8*/
/*Суб-трим*/
/*Канал 1*/
/*Канал 2*/
/*Канал 3*/
/*Канал 4*/
/*Канал 5*/
/*Канал 6*/
/*Канал 7*/
/*Канал 8*/
/*Регулировка конечной точки*/
/*Перекл.конеч.тчк*/
/*Фэйл-сэйф*/
/*Канал 1*/
/*Канал 2*/
/*Канал 3*/
/*Канал 4*/
/*Канал 5*/
/*Канал 6*/
/*Канал 7*/
/*Канал 8*/
/*Ускорение*/
/*Нейтрал*/
/*Вперёд*/
/*Торм.1*/
/*Торм.2*/
/*Торм.3*/
/*Лимитер канала*/
/*Двойное соотношение*/
/*Переключатель соотношения*/
/*Скорость руля*/
/*Выбор перекл.*/
/*Скор.торм.*/
/*OFF*/
/*ON*/
/*Холост.*/
/*Статус*/
/*Перекл.трим*/
/*Функц.переключ.*/
/*Скорость Х.Х*/
/*OFF*/
/*Пуст*/
/*Рул.упр.*/
/*Газулька*/
/*Крутилка*/
/*DT1*/
/*DT2*/
/*DT3*/
/*DT4*/
/*DL1*/
/*PS1*/
/*PS2*/
/*PS3*/
/*PS4*/
/*PS5*/
/*Рулевой переключ*/
/*Перек.триггера*/
/*Рулевое 2*/
/*Колесо влево*/
/*Колесо вправо*/
/*Dual ESC 1*/
/*Dual ESC 2*/
/*4WS рулевое1*/
/*4WS рулевое2*/
/*Крен.руление*/
/*Tilt flap*/
/*CPS-микшир1*/
/*CPS-микшир2*/
/*CPS-микшир3*/
/*CPS-микшир4*/
/*Торм. 2*/
/*Торм. 3*/
/*Гиро микш.*/
/*Настр-ка канал.*/
/*Канал 1*/
/*Канал 2*/
/*Канал 3*/
/*Канал 4*/
/*Канал 5*/
/*Канал 6*/
/*Канал 7*/
/*Канал 8*/
/*---------*/
/*Сигнал приемник*/
/*Напряж.приемника*/
/*Напряж.передатчика*/
/*EXT вольтаж*/
/*Текущий датчик*/
/*RPM датчик*/
/*Температура*/
/*GPS*/
/*Датчик лист*/
/*Датчик лист1*/
/*Датчик лист2*/
/*Датчик лист3*/
/*Датчик лист4*/
/*Датчик лист5*/
/*Датчик лист6*/
/*Датчик лист7*/
/*Предыдущ*/
/*След*/
/*Настр.датчика*/
/*Настр.датчика1*/
/*Настр.датчика2*/
/*Настр.датчика3*/
/*Настр.датчика4*/
/*Настр.датчика5*/
/*Настр.датчика6*/
/*Настр.датчика7*/
/*Предыдущ*/
/*След*/
/*Сигнал приемник*/
/*Текущий сигнал*/
/*Минимум*/
/*Тип авар.звуков*/
/*Тип вибрации*/
/*Авар.лимит*/
/*Авар.интервал*/
/*Буззер*/
/*Запрет*/
/*Мод1*/
/*Мод2*/
/*Мод3*/
/*Запрет*/
/*xxx датчик*/
/*Текущее напряж.*/
/*Минимум*/
/*Тип авар.звуков*/
/*Тип вибрации*/
/*Авар.напряж.*/
/*Авар.интервал*/
/*Буззер*/
/*Запрет*/
/*Напряж.приемника*/
/*Напряж.акб двигателя*/
/*Мод1*/
/*Мод2*/
/*Мод3*/
/*Запрет*/
/*xxx датчик*/
/*Текущие данн*/
/*Макс-ум*/
/*Тип авар.звуков*/
/*Тип вибрации*/
/*Лимит*/
/*Минимум*/
/*Тип авар.звуков*/
/*Тип вибрации*/
/*Лимит*/
/*Буззер*/
/*Запрет*/
/*Голос*/
/*Вибро1*/
/*Запрет*/
/*Мод1*/
/*Мод2*/
/*Мод3*/
/*Трансляция телеметрии*/
/*Авто*/
/*Выключатель*/
/*Интервал подсказок*/
/* Кнопка остановки трансляции*/
/*EXP*/
/*VTR*/
/*Нескольк.точек*/
/*Крив.рул.упр.*/
/*Тип*/
/*Быстр/Медл*/
/*EXP расх*/
/*Точн.настр-лево*/
/*Точн.настр-право*/
/*VTR точки*/
/*Быстр*/
/*Медл*/
/*EXP*/
/*VTR расх*/
/*VTR*/
/*Кривая газа*/
/*Тип*/
/*Расх*/
/*Быстр/Медл*/
/*EXP расх*/
/*Быстр*/
/*VTR расх*/
/*Точка*/
/*Медл*/
/*Крив.тормож*/
/*Крив.тормож1*/
/*Крив.тормож2*/
/*Крив.тормож3*/
/*Быстр/Медл*/
/*EXP расх*/
/*Быстр*/
/*VTR расх*/
/*Точка*/
/*Медл*/
/*Крив.тормож*/
/*Тип*/
/*Расх*/
/*серво задержка*/
/*Turn*/
/*Return*/
/*Задержка газа*/
/*Мод*/
/*Turn*/
/*Return*/
/*Высш*/
/*Средн.*/
/*Низ*/
/*Точка1*/
/*Точка2*/
/*Все моды*/
/*Все точки*/
/*Высш-Низ точки*/
/*Три точки*/
/*Контроль тяги*/
/*Микшир*/
/*Возврат дроссел*/
/*Задер*/
/*Скорос.цикл*/
/*Интервал расх*/
/*Триггер точка*/
/*Триггер-мод*/
/*ON*/
/*OFF*/
/*Нормал*/
/*Реверс*/
/*A.B.S.*/
/*A.B.S.1*/
/*A.B.S.2*/
/*A.B.S.3*/
/*A.B.S.*/
/*A.B.S.*/
/*Рулевой триггер*/
/*Канал тормож.*/
/*Возвр. торм.*/
/*Задер*/
/*Скорос.цикл*/
/*Интервал расх*/
/*ST-триггер запуска*/
/*ABS-триггер запуска*/
/*Триггер-мод*/
/*ON*/
/*OFF*/
/*Кл2*/
/*Нормал*/
/*Реверс*/
/*Старт дроссель*/
/*Режим перкл*/
/*Триггер точка*/
/*Предуст.тчк*/
/*Статус*/
/*Триггер точка*/
/*Предуст.тчк*/
/*Готов*/
/*Выбор перекл.*/
/*OFF*/
/*Триггер*/
/*Выкл.двиг.*/
/*Перек.режим*/
/*Выбор перекл.*/
/*Предуст.тчк*/
/*Статус*/
/*Предуст.тчк*/
/*Готов*/
/*OFF*/
/*Триггер*/
/*Рулевое микшир.*/
/*Микшир*/
/*Аккерман*/
/*Расх*/
/*Лево*/
/*Право*/
/*Рулевое1*/
/*Рулевое2*/
/*Лево*/
/*Право*/
/*Лево*/
/*Право*/
/*ST1*/
/*ST2*/
/*ST КЛ1*/
/*ST КЛ2*/
/*Перекл*/
/*Торм.расх.*/
/*КЛ1*/
/*КЛ5*/
/*Микш.тормож.*/
/*Торм.1*/
/*Торм.2*/
/*Торм.3*/
/*Канал тормож.*/
/*Расх.торм.*/
/*Задерж.торм*/
/*ST микшир(лево)*/
/*ST микшир(право)*/
/*Торм2/3 расх*/
/*КЛ2*/
/*КЛ7*/
/*КЛ8*/
/*Гиро микш.*/
/*Микшир*/
/*Канал*/
/*Гиро тип*/
/*КЛ1*/
/*Встроенн.Гиро*/
/*Гиро усил*/
/*Групп1*/
/*Усил1*/
/*Усил2*/
/*Нормал*/
/*Групп2*/
/*Усил3*/
/*Усил4*/
/*Нормал*/
/*Гиро микш.*/
/*Текущ.усил.*/
/*Перек.усил.*/
/*Перекл.типа груп.усил.*/
/*Перекл.тип усил.*/
/*Перекл.гиро микшир*/
/*Групп1*/
/*Усил1*/
/*Встроенн.Гиро*/
/*Усил1*/
/*Усил2*/
/*Усил4*/
/*Усил3*/
/*Пуст*/
/*Групп1*/
/*Групп2*/
/*Нормал*/
/*AVCS */
/*4WS микшир*/
/*Микшир*/
/*Микс-мод*/
/*4WS-тип  */
/*4WS КЛ1*/
/*4WS КЛ2*/
/*КЛ1 расх*/
/*КЛ2 расх*/
/*Мод1*/
/*КЛ1*/
/*КЛ2*/
/*ST1*/
/*ST2*/
/*4WS микшир*/
/*Выбор перекл.*/
/*Перед расх*/
/*Зад.микс.расх*/
/*Измен.режим*/
/*Перед*/
/*Реверс*/
/*Same*/
/*Зад*/
/*Тип1*/
/*Тип2*/
/*Тип3*/
/*Тип4*/
/*Dual ESC микшир*/
/*Микшир*/
/*Микс-мод*/
/*Трим-мод*/
/*ESC1 канал*/
/*ESC2 канал*/
/*ESC1 расх*/
/*ESC2 расх*/
/*КЛ1*/
/*КЛ2*/
/*Dual ESC микшир*/
/*Выбор перекл.*/
/*Dual ESC перекл*/
/*Drive rate*/
/*Dual ESC(перед)*/
/*Dual ESC(4WD)*/
/*Dual ESC(зад)*/
/*CPS-микшир*/
/*CPS-микшир1*/
/*CPS-микшир2*/
/*CPS-микшир3*/
/*CPS-микшир4*/
/*СPS микшир*/
/*Микшир*/
/*Триггер КЛ*/
/*Рабочий КЛ*/
/*Триггер-мод*/
/*Точка1*/
/*Точка2*/
/*Точка3*/
/*Точка4*/
/*Режим работы*/
/*Скорос.цикл*/
/*Точка1*/
/*Точка2*/
/*КЛ1*/
/*КЛ8*/
/*Нейтрал*/
/*Выкл. пока не мигает*/
/*Функц.переключ.*/
/*Нейтрал*/
/*Лево*/
/*Право*/
/*Обе сторон*/
/*PS перекл*/
/*Выкл. пока не мигает*/
/*Мигает пока не выкл.*/
/*Выкл. пока не будет вкл.*/
/*Вкл. пока не будет выкл.*/
/*CPS микшир*/
/*Танк.микшир*/
/*Микшир*/
/*Микшир.каналов*/
/*Расх.микшир*/
/*Лево*/
/*Право*/
/*Лимит вперёд*/
/*Лим. назад*/
/*Вперёд*/
/*Зад*/
/*Лево*/
/*Право*/
/*КЛ1*/
/*КЛ2*/
/*Крен.микшир*/
/*Микшир*/
/*КЛ1*/
/*КЛ2*/
/*Расх.КЛ1*/
/*Расх.КЛ2*/
/*Flap*/
/*Rudder to flap*/
/*Flap to rudder*/
/*КЛ1*/
/*КЛ2*/
/*КЛ1*/
/*КЛ2*/
/*EXP*/
/*VTR*/
/*Нескольк.точек*/
/*Крен.микшир*/
/*Выбор перекл.*/
/*Flap*/
/*RUD->FLP*/
/*FLP->RUD*/
/*Прогр.микширов.*/
/*Прогр.микширов.1*/
/*Прогр.микширов.2*/
/*Прогр.микширов.3*/
/*Прогр.микширов.4*/
/*Прогр.микширов.5*/
/*Прогр.микширов.6*/
/*Прогр.микширов.7*/
/*Прогр.микширов.8*/
/*Прогр.микширов.1*/
/*Тип кривой*/
/*Быстр/Медл*/
/*Оффсет*/
/*Расх.крив.*/
/*EXP rate*/
/*Точн.настр-L*/
/*Точн.настр-R*/
/*Расх.микшир*/
/*Лево*/
/*Право*/
/*Медл*/
/*Прогр.микширов.1*/
/*Тип кривой*/
/*Быстр/Медл*/
/*Оффсет*/
/*Точка*/
/*Расх.крив.*/
/*VTR rate*/
/*Точн.настр-L*/
/*Точн.настр-R*/
/*Расх.микшир*/
/*Лево*/
/*Право*/
/*Медл*/
/*Прогр.микширов.1*/
/*Тип кривой*/
/*Оффсет*/
/*Point rate*/
/*Нескольк.точек*/
/*Прогр.микширов.1*/
/*Выбор перекл.*/
/*Микшир*/
/*MIX mode*/
/*Trim mode*/
/*Микшир.каналов*/
/*Master*/
/*Slave*/
/*Газулька*/
/*Рул.упр.*/
/*Прогр.микширов.*/
/*Быстр*/
/*Медл*/
/*Посл*/
/*След*/
/*Канал назначен! Хотите изменить? */
/*Да */
/*Нет*/
/*Кнопка назначена! Хотите изменить? */
/*Режим ввода-вывода */
/* Настройки видеовхода*/
/* яркость*/
/* Контраст*/
/* Насыщаемость*/
/* оттенок*/
/*Нет операции*/
/*Звук*/
/*Врем.сигн.*/
/*Тип сигнализации*/
/*Авто off*/
/*Выкл Время*/
/*Пуст*/
/*Буззер*/
/*Голосовой*/
/*Конфликт имен моделей*/
/*Пожалуйста, сначала выключите приемник, чтобы избежать несчастных случаев!*/
/*Вы хотите принудительного отключения?*/
/*return*/
/*Минимум*/
/*Медиана*/
/*Макс-ум*/
/*Быстрая настройка*/
/*!""""#$%&'()*+,-./
0123456789:;<=>?
@ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZ[\]^_
`abcdefghijklmno
pqrstuvwxyz{|}~
*/
/*Скорость сервопривода*/
/*Взаимодействие модели*/
/*Многопротокольный выходной переключатель*/
/*задержка канала*/
/*Внимание!

Когда задержка рулевого управления включена, функция задержки канала будет отключена.*/
/*Внимание!

Когда задержка газа включена, функция задержки канала будет отключена.*/
/*Manual Download Address:*/
















