德语
/*K1 Kontrol. */
/*K2 Kontrol. */
/*K3 Kontrol. */
/*K4 Kontrol. */
/*K5 Kontrol. */
/*K6 Kontrol. */
/*K7 Kontrol. */
/*K8 Kontrol. */
/*Uhren           Ein     */
/*Uhren            Pause   */
/*Uhren            Reset   */
/*4WS-Typ          (vorne) */
/*4WS-Typ          (gegen) */
/*4WS-Typ         (gleich) */
/*4WS-Typ         (hinten) */
/*Dual ESC      (vorne) */
/*Dual ESC         (4WD) */
/*Dual ESC      (hinten) */
/*Gryoverstärkung*/
/*Gyroverstärkungsgruppe   */
/*K1              */
/*K2              */
/*K3              */
/*K4              */
/*K5              */
/*K6              */
/*K7              */
/*K8              */
/*        Ein   */
/*        Aus   */
/*Abbrechen */
/*Zurück */
/*Weiter */
/*Reset */
/*← */
/*→ */
/*Löschen */
/*Abbrechen */
/*Bestätigen */
/*Modell umbenennen */
/*Benutzernamen umbenennen */
/*Modell */
/*Niedrige Batteriespannung */
/*Snapshot erfolgreich! */
/*System */
/*Tools */
/*Grundlagen */
/*Telemetrie */
/*Kurve */
/*Mischung */
/*Modell */
/*SD-Karte */
/*Infos */
/*Startseite */
/*Lenk Trim */
/*Gas Trim */
/*Trim/Dial */
/*Telemetrie */
/*Spannung des Empfängers */
/*Spannung der Motorbatterie */
/*Drezahl */
/*Temperatur */
/*RSSI-Signal */
/*℃ */
/*Kanal */
/*Servoansicht*/
/*Wert */
/*Uhren */
/*Telemetrie */
/*Taste */
/*Funktion */
/*Zustand */
/*System-Menü */
/*Sprache*/
/*Desktop */
/*Systemthema */
/*Hintergrundbeleuchtung */
/*Töne */
/*Batterie */
/*Vibration */
/*LED */
/*Externer Eingang/Ausgang */
/*HOME-Taste */
/*Kalibrierung */
/*Werkzeuge-Menü */
/*Trim/Dial auswählen */
/*Schalter auswählen */
/*Screenshot */
/*Uhren */
/*Rundenliste */
/*Roll-Out-Diagramm */
/*Übersetzungsdiagramm */
/*Grundmenü */
/*Empfänger */
/*Servomonitor */
/*Gaseinstellung */
/*Kanalphase */
/*Ersatztrimmung */
/*Endpunktanpassungen */
/*Fail-Safe */
/*Beschleunigung */
/*Zustand */
/*Leerlauf */
/*Duale Rate */
/*Kanalbegrenzer */
/*Kanalzuweisung */
/*Telemetrie */
/*Sensor-Liste */
/*Sensoreinstellung */
/*Telemetriemeldung */
/*Rennkurven */
/*Lenkungskurve */
/*Gaskurve */
/*Abbremskurve */
/*Lenkgeschwindigkeit */
/*Gasgeschwindigkeit */
/*Traktionskontrolle */
/*ABS */
/*Motorstarten*/
/*Motor abschalten */
/*Mischungsmenü */
/*Lenkung-Mischung */
/*Bremsen-Mischung */
/*Gyro-Mischung */
/*4WS-Mischung */
/*Dual ESC-Mischung */
/*CPS-Mischung */
/*Panzer-Mischung */
/*Programmierbare Mischung */
/*Kippmischung */
/*Modell auswählen */
/*SD-Karte */
/*Informationen */
/*Modell auswählen */
/*Zurück */
/*Weiter */
/*” ” */
/*Modell auswählen */
/*Modell kopieren */
/*Modell einfügen */
/*Modell löschen */
/*Umbenennen */
/*Zurücksetzen */
/*Abbrechen */
/*Sind Sie sicher*/
/*Sind Sie sicher*/
/*Einfügen */
/*in */
/*Sind Sie sicher*/
/*Sind Sie sicher*/
/*Sind Sie sicher*/
/*Das von Ihnen verwendete Modell */
/*Löschen sperren */
/*Fehler beim Kopieren der Daten */
/*Bitte kopieren erneut */
/*Bestätigen */
/*Abbrechen */
/*Informationen */
/*Benutzername */
/*Sprache */
/* */
/* */
/* */
/* */
/* */
/* */
/* */
/* */
/*Alle zurücksetzen */
/*Dabei werden alle Modell-einstellungen zurückgesetzt und gelöscht.und gelöscht.Sind Sie sicher?*/
/*Ja */
/*Nein */
/*Systemzurücksetzen*/
/*Sind Sie sicher, dass die Systemeinstellungen zurückzusetzen?*/
/*NULL */
/*K1 */
/*K2 */
/*K3 */
/*K4 */
/*K5 */
/*K6 */
/*K7 */
/*K8 */
/*NULL */
/*DT1 */
/*DT2 */
/*DT3 */
/*DT4 */
/*DL1 */
/*NULL */
/*PS1 */
/*PS2 */
/*PS3 */
/*PS4 */
/*PS5 */
/*Lenkung */
/*Trigger */
/*NULL */
/*Töne */
/*Warnung1 */
/*Warnung2 */
/*Warnung3 */
/*Warnung4 */
/*Warnung5 */
/*Warnung6 */
/*Warnung7 */
/*Warnung8 */
/*Warnung9 */
/*Warnung10 */
/*Warnung11 */
/*Warnung12 */
/*Warnung13 */
/*Warnung14 */
/*Warnung15 */
/*Warnung16 */
/*Warnung17 */
/*Warnung18 */
/*Warnung19 */
/*Warnung20 */
/*Bestätigen */
/*Abbrechen */
/*Hintergrundbeleuchtung*/
/*Einstellung*/
/*Immer eingeschaltet */
/*Verringern */
/*Verringern der Zeit */
/*Schalter */
/*Gesperrt*/
/*Töne-Einstellung*/
/*Töne */
/*Andere*/
/*Stimme-Modus */
/*Normale Lautstärke */
/*Warnlautstärke */
/*Stimme-Lautstärke*/
/*Dauer */
/*Frequenz + */
/*Drücken zum Senden*/
/*Alle */
/*Ohne TastenfeldTöne*/
/*Nur Alarm */
/*Lautlos*/
/*Nur neueste Inhalte*/
/*Der 1. & der letzte Inhalt*/
/*Alle Inhalte */
/*Spannung des Senders */
/*Spannung */
/*Aktuell */
/*Kalibrieren */
/*Minimum */
/*Maximum */
/*Alarmspannung */
/*Alarmton */
/*Intervall */
/*Automatisch AUS */
/*Spannung */
/*Typ1 */
/*Jahr */
/*Monat */
/*Tag */
/*Stunde */
/*Minute */
/*Sekunde */
/*Datum/Uhrzeit */
/*Datum */
/*Uhrzeit */
/*Gesamtzeit */
/*Anzeigemodus */
/*Reset */
/*Gesamtzeit */
/*Datum/Uhrzeit */
/*Gesamtzeit */
/*LED-Einstellung */
/*Helligkeit */
/*LED-Typ */
/*Immer an */
/*Atmen */
/*Hintergrundbeleuchtung */
/*Aus */
/*Kalibrierung */
/*Rad */
/*Trigger */
/*Drehknopf */
/*Endpunkt */
/*Endpunkt */
/*Endpunkt */
/*Tippen zum Testen */
/*Klicken zu beenden*/
/*Kalibrieren… */
"/*Auslöser/Rad/Drehknopf
Kalibrierungsschritte: 
1.auf Maximum
2.auf Minimum
3.auf Neutral4.Warten Sie, bis sich der Wert stabilisiert hat
5. Klicken Sie auf ”Kalibrierung beendet”.  */"
/*Rad/Auslöser/Drehknopf */
/*Minimum */
/*Neutral */
/*Maximal */
/*Kalibrierung beendet */
/*Rosa */
/*Gelb */
/*Grün */
/*Cyan */
/*Grau */
/*Schwarz */
/*Weiß */
/*Benutzerdefiniert */
/*Abbrechen */
/*Sekundärfarbe */
/*Rot */
/*Grün */
/*Blau */
/*Bestätigen */
/*Abbrechen */
/*Desktop-Einstellung */
/*Tippen zur Zeitmessung */
/*Einstellung des Systemthemas */
/*Eingebautes Thema */
/*Thema 1 */
/*Thema 2 */
/*Thema 3 */
/*Thema 4 */
/*Thema 5 */
/*Benutzerdefiniert*/
/*Thema */
/*Hintergrund */
/*Schriftart */
/*SET */
/*K1 besetzt */
/*K2 besetzt */
/*K3 besetzt */
/*K4 besetzt */
/*K5 besetzt */
/*K6 besetzt */
/*K7 besetzt */
/*K8 besetzt */
/*NULL */
/*Lenktrimmung */
/*Gastrimmung */
/*Drehknopftrimmung */
/*Klappe */
/*Ratewechsel */
/*Ersatztrimmung K1 */
/*Ersatztrimmung K2 */
/*Ersatztrimmung K3 */
/*Ersatztrimmung K4 */
/*Ersatztrimmung K5 */
/*Ersatztrimmung K6 */
/*Ersatztrimmung K7 */
/*Ersatztrimmung K8 */
/*Beschleunigung(vorwärts) */
/*Beschleunigung(Brems1) */
/*Beschleunigung(Brems2)*/
/*Beschleunigung(Brems3)*/
/*Lenkungskurve */
/*Gaskurve */
/*LK-Geschwind.(Abbiegen) */
/*LK-Geschwind.(Rücklauf) */
/*Gasgeschwind.(Abbiegen/Hoch) */
/*Gasgeschwind.(Abbiegen/Mitte) */
/*Gasgeschwind.(Abbiegen/niedrig) */
/*Gasgeschwind.(Rücklauf/Hoch) */
/*Gasgeschwind.(Rücklauf/Mitte) */
/*Gasgeschwind.(Rücklauf/niedrig) */
/*ABS(Rücklaufbremsen1) */
/*ABS(Verzögerung Bremsen1) */
/*ABS(Zyklusbremsen1) */
/*ABS(Rücklaufbremsen2) */
/*ABS(Verzögerung Bremsen2) */
/*ABS(Zyklusbremsen2) */
/*ABS(Rücklaufbremsen3) */
/*ABS(Verzögerung Bremsen3) */
/*ABS(Zyklusbremsen3) */
/*Traktionskontrolle (Rücklauf) */
/*Traktionskontrolle(Verzögerung) */
/*Traktionskontrolle(Zyklus) */
/*Bremsrate(Bremsen1) */
/*Bremsen EXP(Bremsen1) */
/*Bremsverzögerung(Bremsen1) */
/*Bremsrate(Bremsen2) */
/*Bremsen EXP(Bremsen2) */
/*Bremsverzögerung(Bremsen2) */
/*Bremsrate(Bremsen3) */
/*Bremsen EXP(Bremsen3) */
/*Bremsverzögerung(Bremsen3) */
/*Bremsrate2/3*/
/*Kippmischung(RUD->FLP) */
/*Kippmischung(FLP->RUD) */
/*Leerlauf */
/*Programmmischung1 A */
/*Programmmischung1 B */
/*Programmmischung2 A */
/*Programmmischung2 B */
/*Programmmischung3 A */
/*Programmmischung3 B */
/*Programmmischung4 A */
/*Programmmischung4 B */
/*Programmmischung5 A */
/*Programmmischung5 B */
/*Programmmischung6 A */
/*Programmmischung6 B */
/*Programmmischung7 A */
/*Programmmischung7 B */
/*Programmmischung8 A */
/*Programmmischung8 B */
/*4WS-Rate vorne */
/*4WS-Rate hinten */
/*Dual ESC */
/*Dual-ESC-Rate */
/*Gyroverstärkung          */
/*Ackermann */
/*Zustand */
/*Endpunkt-Schalter */
/*Neutrale Bremsrate*/
/*Tempomat-Rate*/
/*Trim/Dial wählen */
/*Funktion */
/*Richt.*/
/*Step*/
/*Nor. */
/*Geg. */
/*Buzzer*/
/*Warnton-Sprache */
/*Systemsprache */
/*Benutzerdefinierte Sprache */
/*Auto */
/*KEINE */
/*Beep1 */
/*Beep2 */
/*Beep3 */
/*Beep4 */
/*Beep5 */
/*Beep6 */
/*Beep7 */
/*Beep8 */
/*Warnung1 */
/*Warnung2 */
/*Warnung3 */
/*Warnung4 */
/*Warnung5 */
/*Warnung6 */
/*Warnung7 */
/*Warnung8 */
/*Warnung9 */
/*Warnung10 */
/*Warnung11 */
/*Warnung12 */
/*Warnung13 */
/*Warnung14 */
/*Warnung15 */
/*Warnung16 */
/*Warnung17 */
/*Warnung18 */
/*Warnung19 */
/*Warnung20 */
/*Tastenton */
/*Audioquelle */
/*Buzzer*/
/*Audition*/
/*Audition beenden*/
/*NULL */
/*Zustand1<-->2*/
/*Zustand1 */
/*Zustand2 */
/*Zustand3 */
/*Zustand4 */
/*Programmmischung1 */
/*Programmmischung2 */
/*Programmmischung3 */
/*Programmmischung4 */
/*Programmmischung5 */
/*Programmmischung6 */
/*Programmmischung7 */
/*Programmmischung8 */
/*ABS(Bremsen1) */
/*ABS(Bremsen2) */
/*ABS(Bremsen3) */
/*Traktionskontrolle */
/*4WS Typ Umschaltung */
/*4WS Typ1(vorne) */
/*4WS Typ2(rückwärts) */
/*4WS Typ3(gleich) */
/*4WS Typ4(hinten) */
/*Dual ESC(vorne) */
/*Dual ESC(4WD) */
/*Dual ESC(hinten) */
/*Gyro-Mischung */
/*Gyroverstärkung          */
/*Gyroverstärkungsgruppe   */
/*CPS-Mischung1 */
/*CPS-Mischung2 */
/*CPS-Mischung3 */
/*CPS-Mischung4 */
/*Bremsen */
/*Motorstarten*/
/*Motor abschalten */
/*Leerlauf */
/*Neutrale Bremse */
/*Timer-Start */
/*Timer zurücksetzen */
/*Bildschirmausschnitt */
/*Hintergrundbeleuchtung */
/*Telemetriemeldung*/
/*Stoppen-Stimme*/
/*Endpunktschalter */
/*Tempomat*/
/*Ratewechsel*/
/*Schalter wählen */
/*Funktion */
/*Richt.*/
/*Typ */
/*Lenkungsschalter (SS) */
/*Gasschalter(TS) */
/*Nor. */
/*Geg. */
/*Tipp.*/
/*Sper.*/
/*Ton-Einstellung */
/*Audioquelle */
/*Systemsprache */
/*Audition beenden*/
/*System-Menü */
/*Benutzer-Menü */
/*Trimmsperre */
/*Modell auswählen */
/*Kanalphase auswählen */
/*Ersatztrimmung */
/*Endpunktanpassungen */
/*Gaskurve */
/*Lenkungskurve */
/*Abbremskurve */
/*Geschwindigkeit */
/*Fail-Safe */
/*Empfänger auswählen */
/*Modell-Menü */
/*Traktionskontrolle */
/*ABS */
/*Beschleunigung */
/*Leerlauf */
/*Motor abschalten */
/*Starten */
/*Lenkungsmischung */
/*Bremsen-Mischung */
/*Programmmischung */
/*Gyro-Mischung */
/*4WS-Mischung */
/*CPS-Mischung */
/*Panzer-Mischung */
/*Kippmischung */
/*Dual ESC */
/*Kanalbegrenzer */
/*S.BUS Kreisel */
/*ESC-Verbindung */
/*Uhren */
/*Rundenliste */
/*Roll-Out-Diagramm */
/*Übersetzungsdiagramm */
/*System-Menü */
/*Trimmung wählen */
/*Schalter wählen */
/*Gaseinstellung */
/*Kanalwahl */
/*Duale Rate */
/*Zustand */
/*Servomonitor */
/*Telemetrie */
/*Sensor-Liste */
/*Sensor-Menü */
/*Daten zurücksetzen */
/*HOME-Taste auswählen */
/*Drücken */
/*Langes Drücken*/
/*System-Menü */
/*Ein-/Ausschalten */
/*Externer Eingang/Ausgang */
/*Protokoll-Ausgabemodus */
/*Multimedia-Modus */
/*USB-Laden */
/*Pop-up */
/*Audio-Ausgang */
/*Video-Eingang */
/*Aus*/
/*An*/
/*Automatisch */
/*Vibration */
/*Touch-Vibration*/
/*Touchsinn*/
/*Warnsinn */
/*Vibration */
/*Screenshot auswählen */
/*Schalter */
"/*Achtung!
Screenshots dauern 3 bis 5 Sekunden, die Anzeige wird nicht mehr aktualisiert und die SD-Karte darf nicht eingelegt/entfernt werden*/"
/*Uhren-Einstellung */
/*Uhren */
/*Zeitmesser */
/*Alarmzeit */
/*Modus */
/*Alarmton */
/*Starten */
/*Reset */
/*Sonstiges */
/*Vibrator */
/*Gasauslöser */
/*Stoppuhr */
/*Typ1 */
/*Typ1 */
/*Desktop-Klip-Uhren*/
/*Stoppuhr */
/*Countdown */
/*Runden-Timer */
/*Runden-Navigations-Timer */
/*NULL */
/*Typ1 */
/*Typ2 */
/*Typ3 */
/*Rundenliste */
/*Insgesamt */
/*Durchschnitt */
/*Zurücksetzen */
/*Roll-Out-Diagramm */
/*Ritzel */
/*Stirnrad */
/*Durchmesser */
/*Step*/
/*Übersetzungsdiagramm */
/*Ritzel */
/*Stirnrad */
/*Übersetzung*/
/*Empfänger */
/*Kinder-ID-Modus */
/*Kinder-ID */
"/* Das Ersetzen des Empfängerprotokolls erfordert eine erneute Bindung
Bestätigen Sie? */"
/*Empfängerliste */
/*Empfängerliste */
/*Protokoll */
/*Tochter-ID*/
" /*Hinweis:
Die PWM-Ausgangsauflösung des FHSS V1-Protokolls beträgt 2048. 
FHSS V2 Protokoll PWM Ausgangsauflösung ist 4096,
FHSS V2.1 Es kann auf 16 Kanäle erweitert werden.*/
"
/*Servomonitor */
/*Gaseinstellung */
/*Verhältnis */
/*Neutrale Bremse */
/*Bremsrate */
/*Schalter */
/*Vorwärts 100: Bremse 0 */
/*Tempomat*/
/*Gasexponentiell*/
/*Anpassungstasten*/
/*Vorwärts 50: Bremse 50 */
/*Vorwärts 70: Bremse 30 */
/*Vorwärts 100: Bremse 0 */
/*Kanalphase auswählen */
/*K1 */
/*K2 */
/*K3 */
/*K4 */
/*K5 */
/*K6 */
/*K7 */
/*K8 */
/*Ersatztrimmung */
/*K1 */
/*K2 */
/*K3 */
/*K4 */
/*K5 */
/*K6 */
/*K7 */
/*K8 */
/*Endpunktanpassungen */
/*Endpunktschalter */
/*Fail-Safe */
/*K1 */
/*K2 */
/*K3 */
/*K4 */
/*K5 */
/*K6 */
/*K7 */
/*K8 */
/*Beschleunigung */
/*Neutral */
/*Vorwärts */
/*Bremsen1 */
/*Bremsen2 */
/*Bremsen3 */
/*Kanalbegrenzer */
/*Duale Rate */
/*Ratewechsel */
/*Lenkungsrate */
/*Schalter wählen */
/*Bremsrate */
/*Aus */
/*Ein */
/*Leerlauf */
/*Status */
/*Trimmschalter */
/*Funktionsschalter */
/*Leerlaufrate */
/*Aus */
/*NULL */
/*Lenkung */
/*Gas */
/*Drehknopf */
/*DT1 */
/*DT2 */
/*DT3 */
/*DT4 */
/*DL1 */
/*PS1 */
/*PS2 */
/*PS3 */
/*PS4 */
/*PS5 */
/*Lenkungsschalter */
/*Gasschalter */
/*Lenkung2 */
/*Rad nach links */
/*Rad nach rechts */
/*Dual ESC 1 */
/*Dual ESC 2 */
/*4WS-Lenkung1 */
/*4WS-Lenkung2 */
/*Kipplenkung */
/*Kippbare Klappe */
/*CPS-Mischung1 */
/*CPS-Mischung2 */
/*CPS-Mischung3 */
/*CPS-Mischung4 */
/*Bremsen2 */
/*Bremsen3 */
/*Gyro-Mischung */
/*Kanaleinstellung */
/*K1 */
/*K2 */
/*K3 */
/*K4 */
/*K5 */
/*K6 */
/*K7 */
/*K8 */
/*--------- */
/*Empfängersignal */
/*Spannung des Empfängers */
/*Spannung des Senders */
/*EXT-Spannung */
/*Stromsensor */
/*Drehzahlsensor */
/*Temperatur */
/*GPS */
/*Sensor-Liste */
/*Sensor-Liste1 */
/*Sensor-Liste2 */
/*Sensor-Liste3 */
/*Sensor-Liste4 */
/*Sensor-Liste5 */
/*Sensor-Liste6 */
/*Sensor-Liste7 */
/*Vorherige */
/*Nächste */
/*Sensor-Einstellung */
/*Sensoreinstellung1 */
/*Sensoreinstellung2 */
/*Sensoreinstellung3 */
/*Sensoreinstellung4 */
/*Sensoreinstellung5 */
/*Sensoreinstellung6 */
/*Sensoreinstellung7 */
/*Vorherige */
/*Nächste */
/*Empfänger-Signal */
/*Aktuelles Signal */
/*Minimum */
/*Alarmton-Typ */
/*Vibration-Typ */
/*Alarmgrenze */
/*Alarmintervall */
/*Buzzer*/
/*Sperren */
/*Modus1 */
/*Modus2 */
/*Modus3 */
/*Sperren */
/*xxx Spannung */
/*Aktuelle Spannung */
/*Minimum */
/*Alarmton-Typ */
/*Vibration-Typ */
/*Alarmspannung */
/*Alarmintervall */
/*Summer */
/*Sperren */
/*Spannung des Empfängers */
/*Spannung der Motorbatterie */
/*Typ-1*/
/*Typ-2*/
/*Typ-3*/
/*Sperren */
/*xxx Sensor */
/*Aktuelle Daten */
/*Maximum */
/*Alarmton-Typ */
/*Vibration-Typ */
/*Grenzwert */
/*Minimum */
/*Alarmton-Typ */
/*Vibration-Typ */
/*Grenzwert */
/*Buzzer */
/*Sperren */
/*Stimme */
/*Vibration1 */
/*Sperren */
/*Modus1 */
/*Modus2 */
/*Modus3 */
/*Telemetriemeldung */
/*Auto */
/*Schalter */
/*Sendeintervall */
/*Meldungstoppen */
/*EXP */
/*VTR */
/*Multipunkte */
/*Lenkungskurve */
/*Typ */
/*Schn./Langsa.*/
/*EXP-Rate */
/*Feinabstimmung (links) */
/*Feinabstimmung (rechts) */
/*VTR-Punkt */
/*Schnell */
/*Langsam */
/*EXP */
/*VTR-Rate */
/*VTR */
/*Gaskurve */
/*Typ */
/*Rate */
/*Schn./Langsa.*/
/*EXP-Rate */
/*Schnell */
/*MAZ-Rate */
/*Punkt */
/*Langsam */
/*Abbremskurve */
/*Abbremskurve1 */
/*Abbremskurve2 */
/*Abbremskurve3 */
/*Schn./Langsa. */
/*EXP-Rate */
/*Schnell */
/*VTR-Rate */
/*Punkt */
/*Langsam */
/*Abbremskurve */
/*Typ */
/*Rate */
/*Lenkungsgeschwindigkeit */
/*Abbiegen */
/*Rückkehr */
/*Gasgeschwindigkeit */
/*Modus */
/*Drücken */
/*Zurück */
/*Hoch */
/*Mittel */
/*Niedrig */
/*Punkt1 */
/*Punkt2 */
/*Alle Modi */
/*Alle Punkte */
/*Hoch-Tief-Punkt */
/*Dreipunkt */
/*Traktionskontrolle */
/*Mischung */
/*Gasrücklauf */
/*Verzögerung */
/*Zyklusgeschwindig.*/
/*Intervallrate */
/*Auslösungspunkt */
/*Auslösemodus */
/*Ein */
/*Aus */
/*Normal */
/*Umgekehrt */
/*ABS */
/*ABS1 */
/*ABS2 */
/*ABS3 */
/*ABS */
/*ABS */
/*Los beim Lenken*/
/*Bremsen-Kanal */
/*Rücklauf der Bremse */
/*Verzögerung */
/*Zyklusgeschwind. */
/*Intervallrate */
/*ST-Auslösung zum Start */
/*ABS Auslöser für den Start */
/*Auslösemodus */
/*Ein */
/*Aus */
/*K2 */
/*Normal */
/*Umgekehrt */
/*Gas-Starten */
/*Modus-Schalter */
/*Auslösepunkt */
/*Voreingestellt*/
/*Status */
/*Auslösepunkt */
/*Voreingestellt*/
/*Bereit */
/*Schalter wählen */
/*Aus */
/*Auslöser */
/*Motor abschalten */
/*Modus-Schalter */
/*Schalter wählen */
/*Voreingestellt*/
/*Status */
/*Voreingestellt*/
/*Bereit */
/*Aus */
/*Auslöser */
/*Lenkung-Mischung */
/*Mischung */
/*Ackermann */
/*Rate */
/*Links */
/*Rechts */
/*Lenkung1 */
/*Lenkung2 */
/*Links */
/*Rechts */
/*Links */
/*Rechts */
/*ST1 */
/*ST2 */
/*ST K1 */
/*ST K2 */
/*Schalter */
/*Bremsrate */
/*K1 */
/*K5 */
/*Bremsen-Mischung */
/*Bremsen1 */
/*Bremsen2 */
/*Bremsen3 */
/*Bremsen-Kanal */
/*Bremsrate */
/*Bremsverzögerung */
/*LK-Mischung (links) */
/*LK-Mischung (rechts) */
/*Bremse2/3 Rate */
/*K2 */
/*K7 */
/*K8 */
/*Gyro-Mischung */
/*Mischung */
/*Kanal */
/*Gyro-Typ */
/*K1 */
/*Gyro integriert */
/*Gyroverstärkung */
/*Gruppe1 */
/*Verstärkung1 */
/*Verstärkung2 */
/*Normal */
/*Gruppe2 */
/*Verstärkung3 */
/*Verstärkung4 */
/*Normal */
/*Gyro-Mischung */
/*Verstärkung*/
/*Verstärkung Schalter */
/*Gruppen Schalter */
/*Typ Schalter */
/*Mischung Schalter */
/*Gruppe1 */
/*Verstärkung1 */
/*Gyro integriert */
/*Verstärkung1 */
/*Verstärkung2 */
/*Verstärkung4 */
/*Verstärkung3 */
/*NULL */
/*Gruppe1 */
/*Gruppe2 */
/*Normal */
/*AVCS */
/*4WS-Mischung */
/*Mischung */
/*Mischenmodus */
/*4WS-Typ */
/*4WS K1 */
/*4WS K2 */
/*K1-Rate */
/*K2-Rate */
/*Modus1 */
/*K1 */
/*K2 */
/*LK1 */
/*LK2 */
/*4WS-Mischung */
/*Schalter wählen */
/*Vordere Rate */
/*Hintere Rate */
/*Moduswechsel */
/*vorne */
/*rückwärts */
/*gleich */
/*hinten */
/*Typ1 */
/*Typ2 */
/*Typ3 */
/*Typ4 */
/*Dual ESC-Mischung */
/*Mischung */
/*Mischenmodus */
/*Trimm-Modus */
/*ESC1-Kanal */
/*ESC2-Kanal */
/*ESC1-Rate */
/*ESC2-Rate */
/*K1 */
/*K2 */
/*Dual ESC-Mischung */
/*Schalter wählen */
/*Dual ESC-Schalter */
/*Betriebsrate */
/*Dual ESC(vorne) */
/*Dual ESC(4WD) */
/*Dual ESC(hinten) */
/*CPS-Mischung */
/*CPS-Mischung1 */
/*CPS-Mischung2 */
/*CPS-Mischung3 */
/*CPS-Mischung4 */
/*CPS-Mischung */
/*Mischung */
/*Auslösekanal */
/*Betriebskanal */
/*Auslösemodus */
/*Punkt1 */
/*Punkt2 */
/*Punkt3 */
/*Punkt4 */
/*Betriebsart */
/*Zyklusgeschwind. */
/*Punkt1 */
/*Punkt2 */
/*K1 */
/*K8 */
/*Neutral */
/*Aus bis zur Blitzauslösung*/
/*Funktionsschalter */
/*Neutral */
/*Links */
/*Rechts */
/*Beide Seiten */
/*PS-Schalter */
/*Aus bis zur Blitzauslösung*/
/*Blitzlicht bis zur Auslösung */
/*Aus bis zum Auslösen auf Ein */
/*Ein bis auf Aus ausgelöst */
/*CPS-Mischung */
/*Panzer-Mischung */
/*Mischung */
/*Mischungskanal */
/*Mischungsrate */
/*Links */
/*Rechts */
/*Vorwärtsgrenze*/
/*Grenze hinten */
/*Vorwärts */
/*Hinten */
/*Links */
/*Rechts */
/*K1 */
/*K2 */
/*Kippmischung */
/*Mischung */
/*K1 */
/*K2 */
/*K1-Rate */
/*K2-Rate */
/*Klappe */
/*Seitenruder zu Klappe */
/*Klappe zu Seitenruder */
/*K1 */
/*K2 */
/*K1 */
/*K2 */
/*EXP */
/*VTR */
/*Multipunkte */
/*Kippmischung */
/*Schalter wählen */
/*Klappe */
/*Seitenruder->Klappe */
/*Klappe->Seitenruder */
/*Programmmischung */
/*Programmmischung1 */
/*Programmmischung2 */
/*Programmmischung3 */
/*Programmmischung4 */
/*Programmmischung5 */
/*Programmmischung6 */
/*Programmmischung7 */
/*Programmmischung8 */
/*Programmmischung */
/*Kurventyp */
/*Schnell/Langsam */
/*Versatz */
/*Kurvenrate */
/*EXP-Rate */
/*Feinabstimmung (L) */
/*Feinabstimmung(R) */
/*Mischungsrate */
/*Links */
/*Rechts */
/*Langsam */
/*Programmmischung1 */
/*Kurventyp */
/*Schn./Langsa.*/
/*Versatz */
/*Punkt */
/*Kurvenrate */
/*VTR-Rate */
/*Feinabstimmung (L) */
/*Feinabstimmung (R) */
/*Mischungsrate */
/*Links */
/*Rechts */
/*Langsam */
/*Programmmischung1 */
/*Kurventyp */
/*Versatz */
/*Punktrate */
/*Multipunkte */
/*Programmmischung1 */
/*Schalter wählen */
/*Mischung */
/*Mischenmodus */
/*Trimm-Modus */
/*Mischungskanal */
/*Master */
/*Slave */
/*Gas */
/*Lenkung */
/*Programmmischung */
/*Schnell */
/*Langsam */
/*Letzte */
/*Nächste */
"/*Belegt dieser Taste!
Möchten Sie ersetzen? */"
/*Ja */
/*Nein */
"/*Belegt diesen Kanal!
Möchten Sie ihn ersetzen? */"
/*Eingangs-/Ausgangsmodus*/
/*Videoeingang*/
/*Helligkeit*/
/*Kontrast*/
/*Sättigung*/
/*Farbton*/
/*Keine Operation*/
/*Warnung*/
/*Alarmzeit*/
/*Alarmtypen*/
/*Auto OFF*/
/*AUS-Zeit*/
/*Null*/
/*Buzzer*/
/*Stimme */
/*Modellnamekonflikt*/
/*Bitte schalten Sie zuerst den Receiver aus, um Unfälle zu vermeiden!*/
/*Möchten Sie eine erzwungene Abschaltung?*/
/*Rückkehr */
/*Minimum*/
/*Median*/
/*Maximum*/
/*Schnelle Einrichtung*/
"/*!""""#$%&'()*+,-./
0123456789:;<=>?
@ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZ[\]^_
`abcdefghijklmno
pqrstuvwxyz{|}~
*/"
/*Servogeschwindigkeit*/
/*Modellinteraktion*/
/*Multiprotokoll-Ausgangsschalter*/
/*Kanalverzögerung*/
/*Achtung!

Wenn die Lenkverzögerung eingeschaltet ist, wird die Kanalverzögerungsfunktion deaktiviert */
/*Achtung!

Wenn die Gasverzögerung eingeschaltet ist, wird die Kanalverzögerungsfunktion deaktiviert */
/*Handbuchherunterladen:*/
/*Erweiterter Kanal*/
/*K9*/
/*K10*/
/*K11*/
/*K12*/
/*K13*/
/*K14*/
/*K15*/
/*K16*/














