西班牙语
/*control CH1 */
/*control CH2 */
/*control CH3 */
/*control CH4 */
/*control CH5 */
/*control CH6 */
/*control CH7 */
/*control CH8 */
/*Temporizador Encendido */
/*Temporizador Pausa */
/*Temporizador Reinicio */
/*Tipo 4WS (frontal)   */
/*Tipo 4WS (reversa) */
/*Tipo 4WS (igual) */
/*Tipo 4WS (trasero) */
/*Doble CEV (delantero) */
/*Doble CEV  (4WD) */
/*Doble CEV  (trasero) */
/*Ganancia del giroscopio */
/*Grupo de ganancia del giroscopio */
/*CH1  */
/*CH2 */
/*CH3 */
/*CH4 */
/*CH5 */
/*CH6 */
/*CH7 */
/*CH8 */
/*ACTIVO */
/*APAGADO */
/*Cancelar */
/*Previo */
/*Próximo */
/*Reiniciar */
/*← */
/*→ */
/*Borrar */
/*Cancelar */
/*Confirmar */
/*Renombrar el modelo */
/*Renombrar el usuario */
/*Modelo */
/*Bajo voltaje de la batería */
/*Instantánea exitosa! */
/*Sistema */
/*Instrumentos */
/*Los básicos */
/*Telemetría */
/*Curva */
/*Mezclando */
/*Modelo */
/*Tarjeta SD */
/*Información */
/*Home */
/*Afinar ST */
/*Afinar TH */
/*Afinar/Marcar */
/*Telemetría */
/*Voltaje del receptor */
/*Voltaje de la batería del motor */
/*RPM */
/*Temperatura */
/*Señal RSSI */
/*℃ */
/*Canal */
/*Vista de servos */
/*Valor */
/*Temporizadores */
/*Telemetría */
/*Llave */
/*Función */
/*Estado */
/*Menu del sistema */
/* Idioma*/
/*Configurar escritorio */
/*Configurar tema del sistema */
/*Luz del fondo */
/*Sonido */
/*Batería */
/*Ajuste de vibración */
/*Configuración de LED */
/*Entrada y salida externa */
/*Configurar el botón HOME */
/*Calibración */
/*Menú de instrumentos */
/*Selección de Recorte/ marcación */
/*Seleccionar interruptor */
/*Configuración de captura de pantalla */
/*Temporizador */
/*lista de vueltas */
/*Desplegar gráfico */
/*Gráfico de ratio de transmisión */
/*Menú base */
/*Seleccionar receptor */
/*Vista de servos */
/*Configuración del gatillo */
/*Canal inverso */
/*Recorte secundario */
/*Punto final */
/*A prueba de fallos */
/*Aceleración */
/*Condición */
/*Inactivo */
/*Relación doble*/
/*Limitador de canal */
/*Configuración de canal */
/*Menú de telemetría */
/*Lista de sensores */
/*Configuración de sensores */
/*Voz */
/*Menú Racing*/
/*Curva de dirección */
/*Curva de aceleración */
/*Curva de freno */
/*Retraso de dirección */
/*Retraso del acelerador */
/*Control de tracción */
/*A.B.S. */
/*arranque de motor*/
/*Corte de motor */
/*Ajuste de mezcla */
/*Mezcla de dirección */
/*Mezcla de frenos */
/*Mezcla giroscópica */
/*Mezcla de 4WS */
/*Mezcla de ESC dual */
/*Mezcla de CPS */
/*Mezcla de tanques */
/*Mezcla programable */
/*Mezcla de inclinación */
/*Seleccionar modelo */
/*Tarjeta SD */
/*Información */
/*Seleccionar modelo */
/*Anterior */
/*Próximo */
/*” ” */
/*Seleccionar modelo */
/*Copiar modelo */
/*Pegar modelo */
/*Eliminar modelo */
/*Renombrar */
/*Reiniciar */
/*Cancelar */
/*¿Estás seguro de seleccionar el modelo? */
/*¿Estás seguro de copiar el modelo? */
/*Copiar */
/*a */
/*¿Estás seguro de eliminar los datos? */
/*¿Estás seguro de cambiar el nombre del modelo? */
/*¿Estás seguro de reiniciar el modelo? */
/*El modelo que está utilizando */
/*Inhibir eliminar */
/*Error al copiar datos */
/*Por favor copia de nuevo */
/*Confirmar */
/*Cancelar */
/*Información */
/*Nombre de usuario */
/*Idioma */
/* */
/* */
/* */
/* */
/* */
/* */
/* */
/* */
/*Restablecer datos de fábrica */
"/*Se restablecerá y eliminará
Todos los ajustes del modelo.
¿Estás seguro de restablecer
los datos de fábrica? */"
/*Confirmar */
/*Cancelar */
/*Restablecer datos de fábrica */
/*¿Estás seguro de restablecer la configuración del sistema? */
/*NULO */
/*CH1 */
/*CH2 */
/*CH3 */
/*CH4 */
/*CH5 */
/*CH6 */
/*CH7 */
/*CH8 */
/*NULO */
/*DT1 */
/*DT2 */
/*DT3 */
/*DT4 */
/*DL1 */
/*NULO */
/*PS1 */
/*PS2 */
/*PS3 */
/*PS4 */
/*PS5 */
/*Dirección */
/*Gatillo */
/*NULO */
/*Sonido */
/*Aviso1 */
/*Aviso2 */
/*Aviso3 */
/*Aviso4 */
/*Aviso5 */
/*Aviso6 */
/*Aviso7 */
/*Aviso8 */
/*Aviso9 */
/*Aviso10 */
/*Aviso11 */
/*Aviso12 */
/*Aviso13 */
/*Aviso14 */
/*Aviso15 */
/*Aviso16 */
/*Aviso17 */
/*Aviso18 */
/*Aviso19 */
/*Aviso20 */
/*Confirmar */
/*Cancelar */
/*Ajuste de luz de fondo */
/*Luz de fondo */
/*Siempre activo */
/*Disminuir */
/*Disminuir el tiempo */
/*Cambiar */
/*INH */
/*Ajuste de sonido */
/*Sonido */
/*Otro ajuste */
/*Modo de voz */
/*Volumen normal */
/*Volumen de aviso */
/*Volumen de voz */
/*Duración */
/*Frecuencia + */
/*Presione el botón para transmitir */
/*Todos */
/*Sin tono de tecla */
/*Solo alarma */
/*Silencio */
/*Solo contenido más nuevo */
/*El primer y último contenido operativo */
/*Todo el contenido */
/*Voltaje del transmisor */
/*Voltaje */
/*Corriente */
/*Calibrar */
/*Mínimo */
/*Máximo */
/*Voltaje de alarma */
/*Sonido de alarma */
/*Intervalo */
/*Apagado automático */
/*Voltaje */
/*Tipo 1 */
/*Año */
/*Mes */
/*Día */
/*Hora */
/*Minuto */
/*Segundo */
/*Fecha y hora */
/*Fecha */
/*Tiempo */
/*Tiempo total */
/*Modo de visualización */
/*Reiniciar */
/*Tiempo total */
/*Fecha/Hora */
/*Tiempo total */
/*Configuración de LED */
/*Brillo */
/*Tipo de LED */
/*Siempre activo */
/*Respirar */
/*Luz de fondo */
/*APAGADO */
/*Calibración */
/*Rueda */
/*Gatillo */
/*Botón giratorio */
/*Punto final */
/*Punto final */
/*Punto final */
/*Prueba táctil */
/*Haga clic para salir de la prueba */
/*Calibrando… */
"/*Gatillo/Rueda/Rotatorio
Pasos de calibración de la perilla:
1.a máximo
2. al mínimo
3.a neutral
4. Espere a que el valor se estabilice
5.Haga clic en ”calibración finalizada” */"
/*Rueda/gatillo/botón giratorio */
/*Mínimo */
/*Neutral */
/*Máximo */
/*Calibración finalizada */
/*Rosado */
/*Amarillo */
/*Verde */
/*cian */
/*Gris */
/*Negro */
/*Blanco */
/*Personalizado */
/*Cancelar */
/*Color secundario */
/*Rojo */
/*Verde */
/*Azul */
/*Confirmar */
/*Cancelar */
/*Configurar el escritorio */
/*Tiempo de toque */
/*Configurar el tema del sistema */
/*Tema incorporado */
/*Tema 1 */
/*Tema 2 */
/*Tema 3 */
/*Tema 4 */
/*Tema 5 */
/*Tema personalizado */
/*Tema */
/*Fondo */
/*Fuente */
/*ESTABLECER */
/*CH1 ocupado */
/*CH2 ocupado */
/*CH3 ocupado */
/*CH4 ocupado */
/*CH5 ocupado */
/*CH6 ocupado */
/*CH7 ocupado */
/*CH8 ocupado */
/*NULO */
/*Ajuste de la dirección */
/*Ajuste del acelerador */
/*Ajuste del botón giratorio */
/*Solapa */
/*Cambio de doble tasa*/
/*Sub-ajuste CH1 */
/*Sub-ajuste CH2 */
/*Sub-ajuste CH3 */
/*Sub-ajuste CH4 */
/*Sub-ajuste CH5 */
/*Sub-ajuste CH6 */
/*Sub-ajuste CH7 */
/*Sub-ajuste CH8 */
/*Aceleración (adelante) */
/*Aceleración (freno1) */
/*Aceleración (freno2) */
/*Aceleración (freno3) */
/*Curva de dirección */
/*Curva de aceleración */
/*Retraso ST (giro) */
/*Retraso ST (retorno) */
/*Retraso TH (giro/alto) */
/*Retraso TH (giro/medio) */
/*Retraso TH (giro/baja) */
/*RetrasoTH (retorno / alto) */
/*RetrasoTH (retorno/medio) */
/*Retraso TH(retorno/baja) */
/*ABS (freno de retorno1) */
/*ABS (freno de retardo1) */
/*ABS (freno de ciclo1) */
/*ABS (freno de retorno2) */
/*ABS (freno de retardo2) */
/*ABS (freno de ciclo2) */
/*ABS (freno de retorno3) */
/*ABS (freno de retardo3) */
/*ABS (freno de ciclo3) */
/*Control de tracción (retorno) */
/*Control de tracción (retraso) */
/*Control de tracción (ciclo) */
/*Tasa de frenado (freno1) */
/*Freno EXP (freno1) */
/*Retraso del freno (freno 1) */
/*Tasa de frenado (freno2) */
/*Freno EXP (freno2) */
/*Retraso del freno (freno2) */
/*Tasa de frenado (freno3) */
/*Freno EXP (freno3) */
/*Retraso del freno (freno3) */
/*Tasa de freno 2/3*/
/*Mezcla de inclinación (RUD->FLP) */
/*Mezcla de inclinación (FLP->RUD) */
/*Inactivo */
/*prog. mezcla 1 A */
/*prog. mezcla 1 B */
/*prog. mezcla 2 A */
/*prog. mezcla 2 B */
/*prog. mezcla 3 A */
/*prog. mezcla 3 B */
/*prog. mezcla 4 A */
/*prog. mezcla 4 B */
/*prog. mezcla 5 A */
/*prog. mezcla 5 B */
/*prog. mezcla 6 A */
/*prog. mezcla 6 B */
/*prog. mezcla 7 A */
/*prog. mezcla 7 B */
/*prog. mezcla 8 A */
/*prog. mezcla 8 B */
/*Tasa delantera 4WS */
/*Tasa trasera 4WS */
/*ESC doble */
/*Relación ESC doble */
/*gGanancia giroscópica */
/*Ackerman */
/*Condición */
/*Interruptor de punto final */
/*Tasa de frenado neutral*/
/*Tasa de crucero*/
/*Selección de recorte/marcación */
/*Función */
/*tú. */
/*Paso */
/*Ni. */
/*Rvdo. */
/*Zumbador */
/*Voz de advertencia */
/*Voz del sistema */
/*Voz personalizada */
/*Auto */
/*NINGUNO */
/*Pitido1 */
/*Pitido2 */
/*Pitido3 */
/*Pitido4 */
/*Pitido5 */
/*Pitido6 */
/*Pitido7 */
/*Pitido8 */
/*Aviso1 */
/*Aviso2 */
/*Aviso3 */
/*Aviso4 */
/*Aviso5 */
/*Aviso6 */
/*Aviso7 */
/*Aviso8 */
/*Aviso9 */
/*Aviso10 */
/*Aviso11 */
/*Aviso12 */
/*Aviso13 */
/*Aviso14 */
/*Aviso15 */
/*Aviso16 */
/*Aviso17 */
/*Aviso18 */
/*Aviso19 */
/*Aviso20 */
/*Configuración del tono de tecla */
/*Fuente de audio */
/*Zumbador */
/*Audición */
/*Detener la audición */
/*NULO */
/*Condición 1<-->2 */
/*Condición1 */
/*Condición2 */
/*Condición3 */
/*Condición4 */
/*Programa. Mezcla1 */
/*Programa. Mezcla2 */
/*Programa. Mezcla3 */
/*Programa. Mezcla4 */
/*Programa. Mezcla5 */
/*Programa. Mezcla6 */
/*Programa. Mezcla7 */
/*Programa. Mezcla8 */
/*A.B.S (freno 1) */
/*A.B.S (freno 2) */
/*A.B.S (freno 3) */
/*Control de tracción */
/*Cambio de tipo 4WS */
/*4WS tipo1 (delantero) */
/*4WS tipo 2 (reversa) */
/*4WS tipo3 (mismo) */
/*4WS tipo4 (trasero) */
/*Doble ESC (delantero) */
/*ESC doble (4WD) */
/*Doble ESC (trasero) */
/*Mezcla giroscópica */
/*Ganancia giroscópica */
/*Grupo de ganancia giroscópica */
/*Mezcla CPS1 */
/*Mezcla CPS2 */
/*Mezcla CPS3 */
/*Mezcla CPS4 */
/*Freno */
/*arranque de motor*/
/*Corte de motor */
/*Inactivo */
/*Freno neutro */
/*Inicio del temporizador */
/*Reinicio del temporizador */
/*La captura de pantalla */
/*Luz del fondo */
/*Transmisión de voz */
/*Detener la reproducción */
/*Interruptor de punto final */
/*Control de crucero*/
/*Cambio de doble tasa*/
/*Seleccionar interruptor */
/*Función */
/*Dir. */
/*Escribe */
/*Interruptor de dirección (SS) */
/*Interruptor de gatillo (TS) */
/*Ni. */
/*Rev.. */
/*Empujoncito */
/*Bloquear */
/*Ajuste de sonido */
/*Fuente de audio */
/*Voz del sistema */
/*Detener la audición */
/*Menú del sistema */
/*Menú del usuario */
/*Bloqueo de ajuste */
/*Seleccionar modelo */
/*Canal inverso */
/*Recorte secundario */
/*Ajuste del punto final */
/*Curva de aceleración */
/*Curva de dirección */
/*Curva de freno */
/*Velocidad */
/*Fallar-seguro */
/*Seleccionar receptor */
/*Menú del modelo */
/*Control de tracción */
/*ABDOMINALES. */
/*Aceleración */
/*Inactivo */
/*Corte de motor */
/*Comienzo */
/*Mezcla de dirección */
/*Mezcla de frenos */
/*Mescla de programa */
/*Mezcla giroscópica */
/*Mezcla de 4WS */
/*Mezcla de CPS */
/*Mezcla de tanques */
/*Mezcla de inclinación */
/*ESC doble */
/*Limitador de canal */
/*Giroscopio S.BUS */
/*Conectar ESC  */
/*Temporizador */
/*Lista de vueltas */
/*Gráfico de despliegue */
/*Gráfico de ratio de engranajes */
/*Menú del sistema */
/*Seleccionar recorte */
/*Seleccionar interruptor */
/*Ajuste del acelerador */
/*Seleccionar canal */
/*Cambio de doble tasa*/
/*Condición */
/*Revisión de servos */
/*Telemetría */
/*Lista de sensores */
/*Menú de sensores */
/*Restablecimiento de datos */
/*Selección del botón HOME */
/*Empujar */
/*Pulsación larga */
/*Menú del Usuario */
/*Encendido / apagado */
/*Entrada y salida externa */
/*Modo de salida de protocolo */
/*Modo multimedia */
/*Salida de alimentación USB */
/*ventana emergente */
/*Salida de audio */
/*Entrada de video */
/*Cerrar */
/*Abrir */
/*Auto */
/*Ajuste de vibración */
/*Vibración por tacto */
/*Sentido del tacto */
/*Sentido de aviso */
/*Vibración */
/*Seleccionar captura de pantalla */
/*Interruptor */
"/*¡Atención!
Las capturas de pantalla tardarán de 3 a 5 segundos, la pantalla dejará de actualizarse y no inserte/retire la tarjeta SD*/"
/*Configuración del temporizador */
/*Temporizador */
/*Tiempo actual */
/*Tiempo de alarma */
/*Modo */
/*Voz */
/*Comienzo */
/*Reiniciar */
/*Otro */
/*Vibrador */
/*Gatillo del acelerador */
/*Temporizador */
/*Tipo 1 */
/*Tipo 1 */
/*Temporizador de clics de escritorio*/
/*Iniciar el temporizador */
/*Temporizador de combustible */
/*Temporizador de vueltas */
/*Temporizador de navegación de vueltas */
/*NULO */
/*Tipo 1 */
/*Tipo 2 */
/*Tipo 3 */
/*Lista de vueltas */
/*Total */
/*Promedio */
/*Reiniciar */
/*Desplegar gráfico */
/*Piñón */
/*Estimular */
/*Diámetro */
/*Paso */
/*Gráfico de ratio de engranaje */
/*Piñón */
/*Estimular */
/*2da ratio de engranaje */
/*Configuración del receptor*/
/*Modo de ID de niño */
/*ID del niño */
"/*La sustitución del protocolo receptor requiere una nueva reencuadernación.
¿Lo confirma? */"
/*Lista de receptores */
/*Lista de receptores */
/*Selección de Protocolo*/
/*Configuración de ID de subsidiaria*/
"/*Pista:
El nivel de resolución de salida PWM del protocolo FHSS V1 es 2048. 
El nivel de resolución de salida PWM del protocolo FHSS V2 es 4096.
FHSS V2.1 Se puede ampliar a 16 canales.*/"
/*Vista de servos */
/*Configuración del gatillo*/
/*Relación */
/*Freno neutro */
/*Tasa de frenado */
/*Interruptor */
/*Adelante 100: Freno 0 */
/*Control de crucero*/
/*Acelerador exponencial*/
/*Botones de sintonización*/
/*Adelante 50: Freno 50 */
/*Adelante 70: Freno 30 */
/*Adelante 100: Freno 0 */
/*Canal inverso */
/*Canal 1 */
/*Canal 2 */
/*Canal 3 */
/*Canal 4 */
/*Canal 5 */
/*Canal 6 */
/*Canal 7 */
/*Canal 8 */
/*Recorte secundario */
/*Canal 1 */
/*Canal 2 */
/*Canal 3 */
/*Canal 4 */
/*Canal 5 */
/*Canal 6 */
/*Canal 7 */
/*Canal 8 */
/*Ajuste del punto final */
/*Interruptor de punto final */
/*Fallar-seguro */
/*Canal 1 */
/*Canal 2 */
/*Canal 3 */
/*Canal 4 */
/*Canal 5 */
/*Canal 6 */
/*Canal 7 */
/*Canal 8 */
/*Aceleración */
/*Neutral */
/*Delantero */
/*Freno1 */
/*Freno2 */
/*Freno3 */
/*Limitador de canal */
/*Tasa de dirección/freno */
/*Seleccionar interruptor */
/*Tasa de dirección */
/*Seleccionar interruptor */
/*Tasa de frenado */
/*APAGADO */
/*ACTIVO */
/*Inactivo */
/*Estado */
/*Interruptor  */
/*Interruptor de función */
/*Tasa de inactividad */
/*APAGADO */
/*NULO */
/*Direccion */
/*Acelerador */
/*Botón giratorio */
/*DT1 */
/*DT2 */
/*DT3 */
/*DT4 */
/*DL1 */
/*PS1 */
/*PS2 */
/*PS3 */
/*PS4 */
/*PS5 */
/*Interruptor de dirección */
/*interruptor de gatillo */
/*Dirección 2 */
/*Rueda a la izquierda */
/*Rueda a la derecha */
/*ESC doble 1 */
/*ESC doble 2 */
/*Dirección 4WS1 */
/*Dirección 4WS2 */
/*Dirección de inclinación */
/*Solapa basculante */
/*Mezcla CPS1 */
/*Mezcla CPS2 */
/*Mezcla CPS3 */
/*Mezcla CPS4 */
/*Freno 2 */
/*Freno 3 */
/*Mezcla giroscópica */
/*Configuración de canal */
/*Canal 1 */
/*Canal 2 */
/*Canal 3 */
/*Canal 4 */
/*Canal 5 */
/*Canal 6 */
/*Canal 7 */
/*Canal 8 */
/*--------- */
/*Señal del receptor */
/*Voltaje del receptor */
/*Voltaje del transmisor */
/*Voltaje extra */
/*Sensor actual */
/*Sensor de revoluciones */
/*La temperatura */
/*GPS */
/*Lista de sensores */
/*Lista de sensores1 */
/*Lista de sensores2 */
/*Lista de sensores3 */
/*Lista de sensores4 */
/*Lista de sensores5 */
/*Lista de sensores6 */
/*Lista de sensores7 */
/*Anterior */
/*próximo */
/* Configurar el sensor   */
/* Configurar el sensor1 */
/* Configurar el sensor2 */
/* Configurar el sensor3 */
/* Configurar el sensor4 */
/* Configurar el sensor5 */
/* Configurar el sensor6 */
/* Configurar el sensor7 */
/*Anterior */
/*Próximo */
/*Señal del receptor */
/*Señal del corriente */
/*Mínimo */
/*Tipo de sonido de alarma */
/*Tipo de vibración */
/*Límite de alarma */
/*Intervalo de alarma */
/*Zumbador */
/*Inhibir */
/*Modo1 */
/*Modo2 */
/*Modo3 */
/*Inhibir */
/*Voltaje xxx */
/*Voltaje de corriente */
/*Mínimo */
/*Tipo de sonido de alarma */
/*Tipo de vibración */
/*Voltaje de alarma */
/*Intervalo de alarma */
/*Zumbador */
/*Inhibir */
/*Voltaje del receptor */
/*Voltaje de la batería del motor */
/*Modo1 */
/*Modo2 */
/*Modo3 */
/*Inhibir */
/*Sensor xxx */
/*Datos de corriente */
/*Máximo */
/*Tipo de sonido de alarma */
/*Tipo de vibración */
/*Límite */
/*Mínimo */
/*Tipo de sonido de alarma */
/*Tipo de vibración */
/*Límite */
/*Zumbador */
/*Inhibir */
/*Voz */
/*Vibración1 */
/*Inhibir */
/*Modo1 */
/*Modo2 */
/*Modo3 */
/*Transmisión de voz */
/*Auto */
/*Botón de emisión */
/*Intervalo de transmisión */
/*Botón para detener la emisión*/
/*EXP */
/*VTR */
/*Punto múltiple */
/*Curva de dirección */
/*Tipo */
/*Rápido/Lento */
/*Tasa de EXP */
/*Sintonía fina (izquierda) */
/*Sintonía fina (derecha) */
/*punto VTR */
/*Rápido */
/*Lento */
/*EXP */
/*Tasa de VTR */
/*VTR */
/*Curva de aceleración */
/*Escribe */
/*Velocidad */
/*Rápido/Lento */
/*Tasa de EXP */
/*Rápido */
/*Tasa de VTR */
/*Punto */
/*Lento */
/*Curva de freno */
/*Curva de freno1 */
/*Curva de freno2 */
/*Curva de freno3 */
/*Rápido/Lento */
/*Tasa de experiencia */
/*Rápido */
/*Tasa de VTR */
/*Punto */
/*Lento */
/*Curva de freno */
/*Escribe */
/*Tasa */
/*Retraso de dirección */
/*Giro */
/*Devolver */
/*Retraso del acelerador */
/*Modo */
/*Giro */
/*Devolver */
/*Alto */
/*Medio */
/*Bajo */
/*Punto 1 */
/*Punto2 */
/*Todos los modos */
/*Todos los puntos */
/*Punto alto-bajo */
/*Tres puntos */
/*Control de tracción */
/*Mezclando */
/*Retorno del acelerador */
/*Demora */
/*Velocidad del ciclo */
/*Tasa de intervalo */
/*Punto de ruptura */
/*Modo de disparo */
/*ACTIVO */
/*APAGADO */
/*Normal */
/*Reverso */
/*A.B.S. */
/*A.B.S.1 */
/*A.B.S.2 */
/*A.B.S.3 */
/*A.B.S. */
/*A.B.S. */
/*Gatillo de dirección */
/*Canal de freno */
/*Retorno de freno */
/*Demora */
/*Velocidad del ciclo */
/*Tasa de intervalo */
/*Gatillo ST para comenzar */
/*Gatillo A.B.S para empezar */
/*Modo de disparo */
/*ACTIVO */
/*APAGADO */
/*CH2 */
/*Normal */
/*Reverso */
/*Acelerador de arranque */
/*Cambio de modo */
/*Punto de ruptura */
/*Punto preestablecido */
/*Estado */
/*Punto de ruptura */
/*Punto preestablecido */
/*Listo */
/*Seleccionar interruptor */
/*APAGADO */
/* Gatillo */
/*Corte de motor */
/*Interruptor de modo */
/*Seleccionar interruptor */
/*Punto preestablecido */
/*Estado */
/*Punto preestablecido */
/*Listo */
/*APAGADO */
/*Generar */
/*Mezcla de dirección */
/*Mezclando */
/*Ackerman */
/*Velocidad */
/*Izquierda */
/*Derecha */
/*Dirección1 */
/*Dirección2 */
/*Izquierda */
/*Derecha */
/*Izquierda */
/*Derecha */
/*ST1 */
/*ST2 */
/*ST CH1 */
/*ST CH2 */
/*Cambiar */
/*Tasa de frenado */
/*CH1 */
/*CH5 */
/*Mezcla de frenos */
/*Freno1 */
/*Freno2 */
/*Freno3 */
/*Canal de freno */
/*Tasa de frenado */
/*Retardo de frenado */
/*Mezcla ST (izquierda) */
/*En la mezcla (derecha) */
/*Tasa de freno 2.3 */
/*CH2 */
/*Canal 7 */
/*CH8 */
/*Mezcla giroscópica */
/*Mezclando */
/*Canal */
/*Tipo de giroscopio */
/*CH1 */
/*Giroscopio incorporado */
/*Ganancia giroscópica */
/*Grupo 1 */
/*Ganancia1 */
/*Ganancia2 */
/*Normal */
/*Grupo 2 */
/*Ganancia3 */
/*Ganancia4 */
/*Normal */
/*Mezcla giroscópica */
/*Ganancia de corriente */
/*Interruptor de ganancia */
/*Interruptor de tipo de grupo de ganancia */
/*Interruptor de tipo de ganancia */
/*Interruptor de mezcla giroscópica */
/*Grupo 1 */
/*ganancia1 */
/*Giroscopio incorporado */
/*Ganancia1 */
/*Ganancia2 */
/*Ganancia3 */
/*Ganancia4 */
/*NULO */
/*Grupo 1 */
/*Grupo 2 */
/*Normal */
/*AVCS */
/*Mezcla 4WS */
/*Mezclando */
/*Modo MEZCLA */
/*Tipo 4WS */
/*4WS CH1 */
/*4WS CH2 */
/*Tasa CH1 */
/*Tasa de CH2 */
/*Modo1 */
/*CH1 */
/*CH2 */
/*ST1 */
/*ST2 */
/*Mezcla 4WS */
/*Seleccionar interruptor */
/*Tasa delantera */
/*Tasa de mezcla trasera */
/*Cambio de modalidad */
/*Frente */
/*Reverso */
/*Mismo */
/*Trasero */
/*Tipo 1 */
/*Tipo 2 */
/*Tipo 3 */
/*Tipo 4 */
/*Mezcla ESC dual */
/*Mezclando */
/*Modo MEZCLA */
/*Modo de recorte */
/*Canal ESC1 */
/*Canal ESC2 */
/*Tasa ESC1 */
/*Tasa ESC2 */
/*CH1 */
/*CH2 */
/*Mezcla ESC dual */
/*Seleccionar interruptor */
/*Interruptor doble ESC */
/*Velocidad de conducción */
/*Doble ESC (delantero) */
/*Doble ESC (4WD) */
/*Doble ESC (trasero) */
/*Mezcla de CPS */
/*Mezcla CPS1 */
/*Mezcla CPS2 */
/*Mezcla CPS3 */
/*Mezcla CPS4 */
/*Mezcla de CPS */
/*Mezclando */
/*Disparar CH */
/*Operación CH */
/*Modo de gatillo */
/*Punto 1 */
/*Punto 2 */
/*Punto 3 */
/*Punto 4 */
/*Modo de operación */
/*Velocidad del ciclo */
/*Punto1 */
/*Punto2 */
/*CH1 */
/*CH8 */
/*Neutral */
/*Apagado hasta que se activa para parpadear */
/*Interruptor de función */
/*Neutral */
/*Izquierda */
/*Derecha */
/*Ambos lados */
/*Interruptor de picosegundo */
/*Apagado hasta que se activa para parpadear */
/*Parpadeo hasta que se activa para apagar */
/*Apagado hasta que se active */
/*Encendido hasta que se active para apagar */
/*Mezcla de CPS */
/*Tanque de mezcla */
/*Mezclando */
/*Canal de mezcla */
/*Tasa de mezcla */
/*Izquierda */
/*Derecha */
/*Límite de reenvío */
/*Límite posterior */
/*Delantero */
/*Atrás */
/*Izquierda */
/*Derecha */
/*CH1 */
/*CH2 */
/*Mezcla de inclinación */
/*Mezclando */
/*CH1 */
/*CH2 */
/*Tasa CH1 */
/*Tasa de CH2 */
/*Solapa */
/*Timón para batir */
/*Flap al timón */
/*CH1 */
/*CH2 */
/*CH1 */
/*CH2 */
/*EXP */
/*VTR */
/*Punto múltiple */
/*Mezcla de inclinación */
/*Seleccionar interruptor */
/*Solapa */
/*RUD->FLP */
/*FLP->RUD */
/*Programa. Mezcla */
/*Programa. Mezcla 1 */
/*Programa. Mezcla 2 */
/*Programa. Mezcla 3 */
/*Programa. Mezcla 4 */
/*Programa. Mezcla 5 */
/*Programa. Mezcla 6 */
/*Programa. Mezcla 7 */
/*Programa. Mezcla 8 */
/*Programa. Mezcla 1 */
/*Tipo de curva */
/*Rápido/Lento */
/*Compensar */
/*Tasa de curva */
/*Tasa de EXP */
/*Afinar (L) */
/*Afinar (R) */
/*Tasa de mezcla */
/*Izquierda */
/*Derecha */
/*Lento */
/*Programa. Mezclando1 */
/*Tipo de curva */
/*Rápido/Lento */
/*Compensar */
/*Punto */
/*Tasa de curva */
/*tasa de VTR */
/*Afinar (L) */
/*Afinar(R) */
/*Tasa de mezcla */
/*Izquierda */
/*Derecha */
/*Lento */
/*Programa. Mezclando1 */
/*Tipo de curva */
/*Compensar */
/*Tasa de puntos */
/*Punto múltiple */
/*Programa. Mezclando1 */
/*Seleccionar interruptor */
/*Mezclando */
/*Modo MEZCLA */
/*Modo de recorte */
/*Canal de mezcla */
/*Controlar */
/*Esclavo */
/* Acelerador  */
/*Direccion */
/*Programa. Mezclando */
/*Rápido */
/*Lento */
/*Ultimo */
/*Próximo */
"/*ocupando este canal!
¿Quieres cambiarlo?*/"
/*SÍ*/
/*NO*/
"/*ocupa este botón!
¿Quieres cambiarlo?*/"
/*Modo entrada salida*/
/*Entrada de vídeo Ajustes*/
/*Luminosidad*/
/*Contraste*/
/*Saturación*/
/*Colores*/
/*Ninguna operación*/
/*Advertencia*/
/*Hora de alarma*/
/*Tipo de alarma*/
/*Apagado automático*/
/*Tiempo de apagado*/
/*Nulo*/
/*Buzz*/
/*Voz*/
/*Conflicto de nombre de modelo*/
/*Apague primero el receptor para evitar accidentes.*/
/*¿Quiere un cierre forzoso?*/
/*Volver*/
/*Mínimo*/
/*Mediana*/
/*Máximo*/
/*Configuración rápida*/
/*!""""#$%&'()*+,-./
0123456789:;<=>?
@ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZ[\]^_
`abcdefghijklmno
pqrstuvwxyz{|}~
*/
/*Velocidad del servo*/
/*Interacción del modelo*/
/*Conmutador de salida multiprotocolo*/
/*retraso del canal*/
/*¡Atención!

Cuando el retardo de dirección está activado, la función de retardo de canal se desactivará*/
/*¡Atención!

Cuando el retardo del acelerador está activado, la función de retardo del canal se desactivará*/
/*Dirección de descarga manual:*/

/*Canal extendido*/
/*CH9*/
/*CH10*/
/*CH11*/
/*CH12*/
/*CH13*/
/*CH14*/
/*CH15*/
/*CH16*/














