/*Controle CH1*/
/*Controle CH2*/
/*Controle CH3*/
/*Controle CH4*/
/*Controle CH5*/
/*Controle CH6*/
/*Controle CH7*/
/*Controle CH8*/
/*Cronômetro          LIGADO*/
/*Cronômetro          pausar*/
/*Cronômetro          redefinir*/
/*Tipo 4WS     (dianteira)*/
/*Tipo 4WS    (reversa)*/
/*Tipo 4WS       (mesma)*/
/*Tipo 4WS       (traseiro)*/
/*Dual ESC      (dianteira)*/
/*Dual ESC       (4WD)*/
/*Dual ESC       (traseiro)*/
/*Ganho do giroscópio*/
/*Grupo de ganho do giroscópio*/
/*CH1             */
/*CH2             */
/*CH3             */
/*CH4             */
/*CH5             */
/*CH6             */
/*CH7             */
/*CH8             */
/*         LIGADO   */
/*       DESLIGADO   */
/*Cancelar */
/*Anterior */
/*Próximo */
/*Redefinir */
/*← */
/*→ */
/*Excluir */
/*Cancelar*/
/*Confirmar*/
/*Renomear modelo*/
/*Renomear nome de usuário*/
/*Modelo*/
/*Voltagem da bateria baixa*/
/*Captura de tela realizada com sucesso!*/
/*Sistema*/
/*Ferramentas*/
/*Básico*/
/*Telemetria*/
/*Curva*/
/*Configuração de mistura*/
/*Modelo*/
/*Cartão SD*/
/*Informações*/
/*Início*/
/*Ajuste ST Trim*/
/*Ajuste TH Trim*/
/*Trim/Dial*/
/*Telemetria*/
/*Voltagem do receptor*/
/*Voltagem da bateria do motor*/
/*RPM*/
/*Temperatura*/
/*Sinal RSSI*/
/*℃*/
/*Canal*/
/*Visualização do servo*/
/*Valor*/
/*Temporizadores*/
/*Telemetria*/
/*Chave*/
/*Função*/
/*Estado*/
/*Menu do sistema*/
/*Idioma*/
/*Configuração de Tela Inicial*/
/*Configuração de tema*/
/*Iluminação de fundo*/
/*Som*/
/*Bateria*/
/*Configuração de vibração*/
/*Configuração de LED*/
/*Entrada/saída externa*/
/*Configuração de botão INÍCIO*/
/*Calibração*/
/*Menu de ferramentas*/
/*Seleção de Trim/Dial*/
/*Seleção de interruptor*/
/*Configuração de captura de tela*/
/*Temporizador*/
/*Lista de voltas*/
/*Gráfico de saída*/
/*Gráfico de relação de marchas*/
/*Menu básico*/
/*Configuração do receptor*/
/*Visualização do servo*/
/*Configuração do acelerador(Gatilho)*/
/*Inverter canal*/
/*Sub trim*/
/*Ponto final*/
/*Fail-safe*/
/*Aceleração*/ 
/*Condição */
/*Inativo*/
/*Proporção dupla*/
/*Limitador de canal */
/*Configuração do canal */
/*Configuração de telemetria */
/*Lista de sensores */
/*Configuração do sensor */
/*Transmissão de telemetria*/
/*Menu de corrida*/
/*Curva de direção */
/*Curva de aceleração */
/*Curva de freio */
/*Atraso na direção */
/*Atraso no acelerador */
/*Controle de tração */
/*A.B.S */
/*Partida do motor */
/*Corte do motor */
/*Configuração de mixagem*/
/*Mistura de direção */
/*Mistura de freio */
/*Mistura giroscópica */
/*Mistura 4WS */
/*Mistura ESC dupla */
/*Mistura CPS */
/*Mistura do tanque */
/*Mistura programável */
/*Mistura inclinada */
/*Seleção de modelo */
/*Cartão SD */
/*Informação */
/*Seleção de modelo */
/*Anterior */
/*Próximo */
/*”” */
/*Seleção de modelo */
/*Copiar modelo */
/*Colar modelo */
/*Excluir modelo */
/*Renomear*/
/*Reiniciar */
/*Cancelar */
/*Tem certeza de selecionar o modelo? */
/*Tem certeza de que deseja copiar o modelo? */
/*Cópia de */
/*para */
/*Tem certeza de que deseja excluir os dados? */
/*Tem certeza de renomear o modelo? */
/*Tem certeza de que deseja redefinir o modelo? */
/*O modelo que você está usando */
/*Inibir exclusão */
/*Erro ao copiar dados */
/*Por favor, copie novamente */
/*Confirme */
/*Cancelar */
/*Informação */
/*Nome de usuário */
/*Language */
/*简体中文 */
/*繁體中文 */
/*English */
/*日本語 */
/*español*/
/*Deutsch*/
/*русский язык*/
/*Français*/
/*Redefinir dados de fábrica */
"/*Ele irá redefinir e excluir
todas as configurações do modelo.
Tem certeza de redefinir
os dados de fábrica? */"
/*Confirmar */
/*Cancelar */
/*Redefinir configurações do sistema */
/*Tem certeza de que deseja redefinir as configurações do sistema? */
/*NULO */
/*CH1*/
/*CH2*/
/*CH3*/
/*CH4 */
/*CH5 */
/*CH6 */
/*CH7 */
/*CH8 */
/*NULO */
/*DT1*/
/*DT2*/
/*DT3*/
/*DT4*/
/*DL1*/
/*NULO */
/*PS1*/
/*PS2*/
/*PS3*/
/*PS4*/
/*PS5*/
/*Direção */
/*Acionar */
/*NULO */
/*Som */
/*Aviso1 */
/*Aviso2 */
/*Aviso3 */
/*Aviso4 */
/*Aviso5 */
/*Aviso6 */
/*Aviso7 */
/*Aviso8 */
/*Aviso9 */
/*Aviso10 */
/*Aviso11 */
/*Aviso12 */
/*Aviso13 */
/*Aviso14 */
/*Aviso15 */
/*Aviso16 */
/*Aviso17 */
/*Aviso18 */
/*Aviso19 */
/*Aviso20 */
/*Confirmar */
/*Cancelar */
/*Configuração da luz de fundo */
/*Luz de fundo */
/*Sempre */
/*Diminuir */
/*Diminui o tempo */
/*Trocar */
/*INH*/
/*Configuração de som */
/*Som */
/*Outra configuração */
/*Modo de voz */
/*Volume normal*/
/*Volume de aviso */
/*Volume da voz */
/*Duração */
/*Frequência + */
/*Pressione o botão para transmitir */
/*Todos */
/*Sem tom de tecla */
/*Apenas alarme */
/*Silêncio*/
/*Apenas conteúdo mais recente */
/*O primeiro e último conteúdo operacional */
/*Todo o conteúdo */
/*Tensão do transmissor */
/*Tensão */
/*Corrente */
/*Calibrar */
/*Mínimo */
/*Máximo */
/*Tensão de alarme */
/*Alarme sonoro */
/*Intervalo */
/*Desligamento automático */
/*Tensão */
/*Tipo 1 */
/*Ano */
/*Mês */
/*Dia */
/*Hora */
/*Minuto */
/*Segundo */
/*Data/hora */
/*Data */
/*Tempo */
/*Tempo total */
/*Modo de exibição */
/*Reiniciar */
/*Tempo total */
/*Data/hora */
/*Tempo total */
/*Configuração do LED */
/*Brilho */
/*Tipo de LED */
/*Sempre */
/*Respirar */
/*Luz de fundo */
/*DESLIGADO */
/*Calibração */
/*Roda */
/*Acionar */
/*Botão rotativo */
/*Ponto final */
/*Ponto final */
/*Ponto final */
/*Teste de toque */
/*Clique para sair do teste */
/*Calibrando... */
"/* Gatilho/Roda/Rotativo
etapas de calibração do botão:

1. até o máximo
2. ao mínimo
3. para neutro
4.Aguarde o valor estabilizar
5.clique em ”calibração concluída” */"
/*Roda/Gatilho/Botão giratório */
/*Mínimo */
/*Neutro */
/*Máximo */
/*Calibração finalizada */
/*Rosa */
/*Amarelo */
/*Verde */
/*Ciano */
/*Cinza */
/*Preto */
/*Branco */
/*Personalizado */
/*Cancelar */
/*Cor secundária */
/*Vermelho */
/*Verde */
/*Azul */
/*Confirme */
/*Cancelar */
/*Configuração da área de trabalho */
/*Tempo de toque */
/*configuração do tema */
/*Tema integrado */
/*Tema 1 */
/*Tema 2 */
/*Tema 3 */
/*Tema 4 */
/*Tema 5 */
/*Tema personalizado */
/*Tema */
/*Fundo */
/*Fonte */
/*DEFINIR */
/*CH1 ocupado */
/*CH2 ocupado */
/*CH3 ocupado */
/*CH4 ocupado */
/*CH5 ocupado */
/*CH6 ocupado */
/*CH7 ocupado */
/*CH8 ocupado */
/*NULO */
/*Compensação da direção */
/*Ajuste do acelerador */
/*Corte do botão giratório */
/*Flap*/
/*Ratio Switch*/
/*Sub trim CH1 */
/*Sub trim CH2 */
/*Sub trim CH3 */
/*Sub trim CH4 */
/*Sub trim CH5 */
/*Sub trim CH6 */
/*Sub trim CH7 */
/*Sub trim CH8 */
/*Aceleração(para frente) */
/*Aceleração(freio1) */
/*Aceleração(freio2) */
/*Aceleração(freio3) */
/*Curva de direção */
/*Curva de aceleração */
/*Atraso ST(turno) */
/*Atraso ST(retorno) */
/*Atraso TH(turno/alto) */
/*Atraso TH(viragem/meio) */
/*Atraso TH(turn/low) */
/*Atraso TH(retorno/alto) */
/*TH atraso(retorno/meio) */
/*Atraso TH(retorno/baixo) */
/*ABS(freio de retorno1) */
/*ABS(atraso freio1) */
/*ABS(freio do ciclo1) */
/*ABS(freio de retorno2) */
/*ABS(atraso freio2) */
/*ABS(freio do ciclo2) */
/*ABS(freio de retorno3) */
/*ABS(atraso freio3) */
/*ABS(freio do ciclo3) */
/*Controle de tração(retorno) */
/*Controle de tração(atraso) */
/*Controle de tração(ciclo) */
/*Taxa de frenagem(freio1) */
/*Freio EXP(freio1) */
/*Atraso do freio(freio1) */
/*Taxa de frenagem(freio2) */
/*Freio EXP(freio2) */
/*Atraso do freio(freio2) */
/*Taxa de frenagem(freio3) */
/*Freio EXP(freio3) */
/*Atraso do freio(freio3) */
/*Relação do freio2,3*/
/*Mistura inclinada(RUD->FLP) */
/*Mistura inclinada(FLP->RUD) */
/*Inativo */
/*Prog. mistura1 A */
/*Prog. mistura1 B */
/*Prog. mistura2 A */
/*Prog. mistura2 B */
/*Prog. mistura3 A */
/*Prog. mistura3 B */
/*Prog. mistura4 A */
/*Prog. mistura4 B */
/*Prog. mistura5 A */
/*Prog. mistura5 B */
/*Prog. mistura6 A */
/*Prog. mistura6 B */
/*Prog. mistura7 A */
/*Prog. mistura7 B */
/*Prog. mistura8 A */
/*Prog. mistura8 B */
/*Taxa inicial 4WS */
/*Taxa traseira 4WS */
/* ESC duplo */
/*Relação ESC dupla */
/*Ganho do giroscópio */
/*Ackermann */
/*Condição */
/*Interruptor de ponto final */
/*Relação de freio */
/*Taxa de cruzeiro */
/*Seleção de corte/discagem */
/*Função */
/*Dir. */
/*Etapa */
/*Nem. */
/* Rev. */
/* Campainha */
/*Voz de aviso */
/*Voz do sistema */
/*Voz personalizada */
/*Automático */
/*NENHUM */
/*Bip1 */
/*Bip2 */
/*Bip3 */
/*Bip4 */
/*Bip5 */
/*Bip6 */
/*Bip7 */
/*Bip8 */
/*Aviso1 */
/*Aviso2 */
/*Aviso3 */
/*Aviso4 */
/*Aviso5 */
/*Aviso6 */
/*Aviso7 */
/*Aviso8 */
/*Aviso9 */
/*Aviso10 */
/*Aviso11 */
/*Aviso12 */
/*Aviso13 */
/*Aviso14 */
/*Aviso15 */
/*Aviso16 */
/*Aviso17 */
/*Aviso18 */
/*Aviso19 */
/*Aviso20 */
/*Configuração do tom das teclas */
/*Fonte de áudio */
/* Campainha */
/*Audição*/
/*Parar a audição */
/*NULO */
/*Condição1<-->2 */
/*Condição1 */
/*Condição2 */
/*Condição3 */
/*Condição4 */
/*Programa. mistura1 */
/*Programa. mistura2 */
/*Programa. mistura3 */
/*Programa. mistura4 */
/*Programa. mistura5 */
/*Programa. mistura6 */
/*Programa. mistura7 */
/*Programa. mistura8 */
/*A.B.S(freio1) */
/*A.B.S(freio2) */
/*A.B.S(freio3) */
/*Controle de tração */
/* Cambio do tipo 4WS */
/*4WS tipo1(frontal) */
/*4WS tipo2(reverso) */
/*4WS tipo3(mesmo) */
/*4WS tipo4(traseiro) */
/* ESC duplo (frontal) */
/*ESC duplo(4WD) */
/* ESC duplo (traseiro) */
/*Mistura giroscópica */
/*Ganho do giroscópio */
/*Grupo de ganho do giroscópio */
/*Mistura CPS1 */
/*Mistura CPS2 */
/*Mistura CPS3 */
/*Mistura CPS4 */
/*Freio*/
/*Partida do motor */
/*Corte do motor */
/*Inativo*/
/*Freio neutro */
/*Início do temporizador */
/*Reinicialização do temporizador */
/*Captura de tela */
/*Luz de fundo */
/*Transmissão de telemetria*/
/*Parar a fala */
/*Interruptor de ponto final */
/*Controle de cruzeiro */
/*Alteração de proporção*/
/*Alternar seleção */
/*Função */
/*Dir. */
/*Tipo */
/*Interruptor de direção(SS) */
/*Interruptor de gatilho(TS) */
/*Nor. */
/* Rev. */
/*correr */
/*trancar */
/*Configuração de som */
/*Fonte de áudio */
/*Voz do sistema */
/*Parar a audição */
/*Menu do sistema */
/*Menu do usuário */
/*Bloqueio de Ajuste */
/*Seleção de modelo */
/*Canal reverso */
/*Subcorte */
/*Ajuste do ponto final */
/*Curva de aceleração */
/*Curva de direção */
/*Curva de freio */
/*Velocidade */
/*à prova de falhas */
/*Seleção do receptor */
/*menu modelo */
/*Controle de tração */
/*A.B.S */
/*Aceleração */
/*Inativo */
/*Corte do motor */
/*início do acelerador */
/*Mistura de direção */
/*Mistura de freio */
/*Programa. mistura */
/*Mistura giroscópica */
/*Mistura 4WS */
/*Mistura CPS */
/*Mistura do tanque */
/*Mistura inclinada */
/* ESC duplo */
/*Limitador de canal */
/*Giroscópio S.BUS */
/*ESC conecta */
/*Cronômetro */
/*Lista de voltas */
/*Desenvolver gráfico */
/*Gráfico de relação de transmissão */
/*Menu do sistema */
/*Seleção de corte */
/*Alternar seleção */
/*Configuração do acelerador */
/*Seleção de canal */
/*Proporção dupla*/
/*Condição */
/*Revisão do servo*/
/*Telemetria */
/*Lista de sensores */
/*Menu do sensor */
/*Redefinição de dados */
/*botão HOME selecione */
/*Empurrar */
/*Pressão longa*/
/*Menu do usuário */
/*liga/desliga */
/*Saída de entrada externa */
/*modo de saída do protocolo */
/*Modo Multimídia */
/*Saída de energia USB */
/*janela de pop-up */
/*Saída de áudio */
/*Entrada de vídeo */
/*Fechar */
/*Abrir */
/*Automático */
/*Configuração de vibração */
/*Vibração por toque */
/*Sentido de toque */
/*Sentido de aviso */
/*Vibração */
/*Seleção de captura de tela */
/*Trocar */
"/*Atenção!
As capturas de tela levarão de 3 a 5 segundos, a tela irá parar de atualizar e o cartão de memória não será conectável */"
/*Configuração do temporizador */
/*Cronômetro */
/*Hora atual */
/*Hora do alarme */
/*Modo */
/*Voz*/
/*Começar */
/*Reiniciar */
/*Outro */
/*Vibrador */
/*gatilho do acelerador */
/*Temporizador de ativação */
/*Tipo 1 */
/*Tipo 1 */
/*Temporizador de cliques na área de trabalho*/
/*Temporizador de ativação */
/*Temporizador de falta de combustível */
/*Temporizador de volta */
/*Temporizador de navegação de volta */
/*NULO */
/*Tipo 1 */
/*Tipo 2 */
/*Tipo3 */
/*Lista de voltas */
/*Total*/
/*Média */
/*Reiniciar */
/*Desenvolver gráfico */
/*Pinhão */
/*Spur */
/*Diâmetro */
/*Etapa */
/*Gráfico de relação de transmissão */
/*Pinhão */
/*Spur */
/*relação da 2ª marcha */
/*Configuração do receptor */
/*Modo ID da subsidiária*/
/*ID da subsidiária */
"/* A substituição do protocolo do receptor requer religação
Você confirma? */"
/*Lista de receptores */
/*Lista de receptores */
/*seleção de protocolo */
/*Configuração de ID da subsidiária */
"/*Dica:
O nível de resolução de saída PWM do protocolo FHSS V1 é 2048.

O nível de resolução de saída PWM do protocolo FHSS V2 é 4096, o FHSS V2.1 Pode ser expandido para até 16 canais.*/"
/*Visualização do servo */
/*Configuração do gatilho*/
/*Ratio */
/*Freio neutro */
/*Taxa de frenagem */
/*Trocar */
/*Avanço 100: Freio 0 */
/*Controle de cruzeiro */
/*Taxa de aceleração */
/*Botões de sintonia */
/*Avanço 50: Freio 50 */
/*Avanço 70: Freio 30 */
/*Avanço 100: Freio 0 */
/*Canal reverso */
/*Canal 1 */
/*Canal 2 */
/*Canal 3 */
/*Canal 4 */
/*Canal 5 */
/*Canal 6 */
/*Canal 7 */
/*Canal 8 */
/*Subcorte */
/*Canal 1 */
/*Canal 2 */
/*Canal 3 */
/*Canal 4 */
/*Canal 5 */
/*Canal 6 */
/*Canal 7 */
/*Canal 8 */
/*Ajuste do ponto final*/
/*Interruptor de ponto final */
/*à prova de falhas */
/*Canal 1 */
/*Canal 2 */
/*Canal 3 */
/*Canal 4 */
/*Canal 5 */
/*Canal 6 */
/*Canal 7 */
/*Canal 8 */
/*Aceleração */
/*Neutro */
/*Avançar */
/*Freio1 */
/*Freio2 */
/*Freio3 */
/*Limitador de canal */
/*Proporção Dupla */
/*Alteração de proporção*/
/*Taxa de direção */
/*Alternar seleção */
/*Taxa de frenagem */
/*DESLIGADO */
/*SOBRE */
/*Inativo */
/*Status */
/*Interruptor de ajuste */
/*Interruptor de função */
/*Taxa de inatividade */
/*DESLIGADO */
/*NULO */
/*Direção */
/*Aceleração */
/*Botão rotativo */
/*DT1*/
/*DT2*/
/*DT3*/
/*DT4*/
/*DL1*/
/*PS1*/
/*PS2*/
/*PS3*/
/*PS4*/
/*PS5*/
/*Interruptor de direção */
/*Interruptor de gatilho */
/*Direção 2 */
/*Roda para a esquerda */
/*Roda para a direita */
/* ESC duplo 1 */
/* ESC duplo 2 */
/*Direção 4WS1 */
/*Direção 4WS2 */
/*Direção de inclinação */
/* Aba de inclinação */
/*Mistura CPS1 */
/*Mistura CPS2 */
/*Mistura CPS3 */
/*Mistura CPS4 */
/*Freio 2 */
/*Freio 3 */
/*Mistura giroscópica */
/*Configuração do canal */
/*Canal 1 */
/*Canal 2 */
/*Canal 3 */
/*Canal 4 */
/*Canal 5 */
/*Canal 6 */
/*Canal 7 */
/*Canal 8 */
/*--------- */
/*Sinal do receptor */
/*Tensão do receptor */
/*Tensão do transmissor */
/*tensão EXT */
/*Sensor atual */
/*Sensor de rotação*/
/*Temperatura */
/*GPS */
/*Lista de sensores */
/*Lista de sensores1 */
/*Lista de sensores2 */
/*Lista de sensores3 */
/*Lista de sensores4 */
/*Lista de sensores5 */
/*Lista de sensores6 */
/*Lista de sensores7 */
/*Anterior */
/*Próximo */
/*Configuração do sensor */
/*Configuração do sensor1 */
/*Configuração do sensor2 */
/*Configuração do sensor3 */
/*Configuração do sensor4 */
/*Configuração do sensor5 */
/*Configuração do sensor6 */
/*Configuração do sensor7 */
/*Anterior */
/*Próximo */
/*Sinal do receptor */
/*Sinal atual */
/*Mínimo */
/*Tipo de som do alarme */
/*Tipo de vibração */
/*Limite de alarme */
/*Intervalo de alarme */
/* Campainha */
/*Inibir */
/*Modo1 */
/*Modo2 */
/*Modo3 */
/*Inibir */
/*xxx tensão */
/*Corrente electrica */
/*Mínimo */
/*Tipo de som do alarme */
/*Tipo de vibração */
/*Tensão de alarme */
/*Intervalo de alarme */
/* Campainha */
/*Inibir */
/*Tensão do receptor */
/*Tensão da bateria do motor */
/*Modo1 */
/*Modo2 */
/*Modo3 */
/*Inibir */
/*xxx sensor */
/*Dados atuais */
/*Máximo */
/*Tipo de som do alarme */
/*Tipo de vibração */
/*Limite */
/*Mínimo */
/*Tipo de som do alarme */
/*Tipo de vibração */
/*Limite */
/* Campainha */
/*Inibir */
/*Voz*/
/*Vibração1 */
/*Inibir */
/*Modo1 */
/*Modo2 */
/*Modo3 */
/*Transmissão de telemetria*/
/*Automático */
/*Trocar */
/*Intervalo de transmissão */
/*Botão Parar transmissão*/
/*EXP*/
/*VTR*/
/*Múltiplos pontos */
/*Curva de direção */
/*Tipo */
/*Rápido/Lento */
/*Taxa de EXP */
/*Ajuste fino(esquerda) */
/*Ajuste fino(direita) */
/*ponto VTR */
/*Rápido */
/*Lento */
/*EXP*/
/*taxa VTR */
/*VTR*/
/*Curva de aceleração */
/*Tipo */
/*Avaliar */
/*Rápido/Lento */
/*Taxa de EXP */
/*Rápido */
/*taxa VTR */
/*Apontar */
/*Lento */
/*Curva de freio */
/*Curva de freio1 */
/*Curva de freio2 */
/*Curva de freio3 */
/*Rápido/Lento */
/*Taxa de EXP */
/*Rápido */
/*taxa VTR*/
/*Apontar */
/*Lento */
/*Curva de freio */
/*Tipo */
/*Avaliar */
/*Atraso na direção*/
/*Giro */
/*Retornar */
/*Atraso no acelerador*/
/*Modo */
/*Giro*/
/*Retornar*/
/*Alto */
/*Meio */
/*Baixo */
/*Ponto1 */
/*Ponto2 */
/*Todos os modos */
/*Todos os pontos */
/*ponto alto-baixo */
/*Três pontos */
/*Controle de tração */
/*Mistura*/
/*Retorno do acelerador */
/*Atraso */
/*Velocidade do ciclo */
/*Taxa de intervalo */
/*Ponto de gatilho */
/*Modo de disparo */
/*Ligado */
/*DESLIGADO */
/*Normal */
/*Reverter */
/*A.B.S .*/
/*A.B.S.1 */
/*A.B.S.2 */
/*A.B.S.3 */
/*A.B.S. */
/*A.B.S. */
/*Volante de direção */
/*Canal de freio */
/*Retorno do freio */
/*Atraso */
/*Velocidade do ciclo */
/*Taxa de intervalo */
/*Acionador ST para iniciar */
/*Acionador ABS para iniciar */
/*Modo de disparo */
/*Ligado */
/*DESLIGADO */
/*CH2*/
/*Normal */
/*Reverter */
/*Início do acelerador */
/*Interruptor de modo */
/*Ponto de gatilho */
/*Ponto predefinido */
/*Status */
/*Ponto de gatilho */
/*Ponto predefinido */
/*Preparar */
/*Alternar seleção */
/*DESLIGADO */
/*Acionar */
/*Corte do motor */
/*Interruptor de modo */
/*Alternar seleção */
/*Ponto predefinido */
/*Status */
/*Ponto predefinido */
/*Preparar */
/*DESLIGADO */
/*Acionar */
/*Mistura de direção */
/*Mistura*/
/*Ackermann */
/*Avaliar */
/*Esquerda */
/*Direita */
/*Direção1 */
/*Direção2 */
/*Esquerda */
/*Direita */
/*Esquerda */
/*Direita */
/*ST1*/
/*ST2*/
/*ST CH1 */
/*ST CH2 */
/*Trocar */
/*Taxa de frenagem */
/*CH1*/
/*CH5 */
/*Mistura de freio */
/*Freio1 */
/*Freio2 */
/*Freio3 */
/*Canal de freio */
/*Taxa de frenagem */
/*Atraso do freio */
/*Mistura ST(esquerda) */
/*Mistura ST(direita) */
/* Taxa de freio 2/3 */
/*CH2*/
/*CH7 */
/*CH8 */
/*Mistura giroscópica */
/*Mistura*/
/*Canal */
/*Tipo giroscópio */
/*CH1*/
/*Giroscópio integrado */
/*Ganho do giroscópio */
/*Grupo 1 */
/*Ganho1 */
/*Ganho2 */
/*Normal */
/*Grupo2 */
/*Ganho3 */
/*Ganho4 */
/*Normal */
/*Mistura giroscópica */
/*Ganho atual */
/*Interruptor de ganho */
/*Chave de tipo de grupo de ganho */
/*Chave do tipo de ganho */
/*Interruptor de mixagem do giroscópio */
/*Grupo 1 */
/*Ganho1 */
/*Giroscópio integrado */
/*Ganho1 */
/*Ganho2 */
/*Ganho4 */
/*Ganho3 */
/*NULO */
/*Grupo 1 */
/*Grupo2 */
/*Normal */
/*AVCS*/
/*Mistura 4WS */
/*Mistura*/
/*modo MIX */
/*tipo 4WS */
/*4WS CH1*/
/*4WS CH2 */
/*taxa CH1 */
/*Taxa CH2 */
/*Modo1 */
/*CH1*/
/*CH2*/
/*ST1*/
/*ST2*/
/*Mistura 4WS */
/*Alternar seleção */
/*Taxa inicial */
/*Taxa de mixagem traseira */
/*Mudança de modo */
/*Frente */
/*Reverter */
/*Mesmo */
/*Traseira */
/*Tipo 1 */
/*Tipo 2 */
/*Tipo3 */
/*Tipo4 */
/*Mistura ESC dupla */
/*Mistura*/
/*modo MIX */
/*Modo de corte */
/*canal ESC1 */
/*canal ESC2 */
/*Taxa ESC1 */
/*Taxa ESC2 */
/*CH1*/
/*CH2*/
/*Mistura ESC dupla */
/*Alternar seleção */
/* Chave ESC dupla */
/*Taxa de movimentação */
/* ESC duplo (frontal) */
/*ESC duplo(4WD) */
/* ESC duplo (traseiro) */
/*Mistura CPS */
/*Mistura CPS1 */
/*Mistura CPS2 */
/*Mistura CPS3 */
/*Mistura CPS4 */
/*Mistura CPS */
/*Mistura*/
/*Aciona CH */
/*Operação CH */
/*Modo de disparo */
/*Ponto1 */
/*Ponto2 */
/*Ponto3 */
/*Ponto4 */
/*Modo de operação */
/*Velocidade do ciclo */
/*Ponto1 */
/*Ponto2 */
/*CH1*/
/*CH8 */
/*Neutro */
/*Desligado até ser acionado para piscar */
/*Interruptor de função */
/*Neutro */
/*Esquerda */
/*Direita */
/*Ambos os lados */
/*chave PS */
/*Desligado até ser acionado para piscar */
/*Flash até ser desativado */
/*Desligado até ser ativado */
/*Ligado até acionado para desligado */
/*Mistura CPS */
/*Mistura do tanque */
/*Mistura*/
/*Canal de mixagem */
/*Taxa de mixagem */
/*Esquerda */
/*Direita */
/*Limite de avanço */
/*Limite de retorno */
/*Avançar */
/*Voltar */
/*Esquerda */
/*Direita */
/*CH1*/
/*CH2*/
/*Mistura inclinada */
/*Mistura*/
/*CH1*/
/*CH2*/
/*taxa CH1 */
/*Taxa CH2 */
/*Aleta*/
/*Leme para bater */
/*Flap para o leme */
/*CH1*/
/*CH2*/
/*CH1*/
/*CH2*/
/*EXP*/
/*VTR*/
/*Múltiplos pontos */
/*Mistura inclinada */
/*Alternar seleção */
/*Aleta*/
/*RUD->FLP */
/*FLP->RUD */
/*Programa. mistura */
/*Programa. mistura1 */
/*Programa. mistura2 */
/*Programa. mistura3 */
/*Programa. mistura4 */
/*Programa. mistura5 */
/*Programa. mistura6 */
/*Programa. mistura7 */
/*Programa. mistura8 */
/*Programa. mistura1 */
/*Tipo de curva */
/*Rápido/Lento */
/*Desvio */
/*Taxa da curva */
/*Taxa de EXP */
/*Ajuste fino(L) */
/*Afinação(R) */
/*Taxa de mistura */
/*Esquerda */
/*Direita */
/*Lento */
/*Programa. mistura1 */
/*Tipo de curva */
/*Rápido/Lento */
/*Desvio */
/*Apontar */
/*Taxa da curva */
/*taxa VTR*/
/*Ajuste fino(L) */
/*Afinação(R) */
/*Taxa de mistura */
/*Esquerda */
/*Direita */
/*Lento */
/*Programa. mistura1 */
/*Tipo de curva */
/*Desvio */
/*Taxa de pontos */
/*Múltiplos pontos */
/*Programa. mistura1 */
/*Alternar seleção */
/*Mistura*/
/*modo MIX */
/*Modo de corte */
/*Canal de mistura */
/*Mestre */
/*Escravo */
/*Aceleração */
/*Direção */
/*Programa. mistura */
/*Rápido */
/*Lento */
/*Durar */
/*Próximo */
"/*ocupando este canal!

Quer substituir? */"
/*SIM */
/*NÃO */
"/*ocupa este botão!

Quer substituir? */"
/*Modo de entrada e saída*/
/*Configurações de entrada de vídeo*/
/*Luminância*/
/*Contraste*/
/*Saturabilidade*/
/*Cores*/
/*Nenhuma operação*/
/*Aviso*/
/*Hora do alarme*/
/*Tipo de alarme*/
/*Desligamento automático*/
/*hora OFF*/
/*Nulo*/
/*Zumbido*/
/*Voz*/
/*Conflito de nome de modelo*/
/*Por favor, desligue o receptor primeiro para evitar acidentes!*/
/*Deseja o desligamento forçado?*/
/*Retornar*/
/*Mínimo*/
/*Mediana*/
/*Máximo*/
/*Configuração rápida*/
"/*!""""#$%&'()*+,-./
0123456789:;<=>?
@ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZ[\]^_
`abcdefghijklmno
pqrstuvwxyz{|}~
*/"
/*Velocidade do Servo*/
/*Interação do modelo*/
/*Chave de saída multiprotocolo*/
/*Atraso do canal*/
/*Atenção!

Quando o atraso de direção está ativado, a função de atraso do canal será desativada*/
/*Atenção!

Quando o atraso do acelerador estiver ativado, a função de atraso do canal será desativada*/
/*Endereço de download manual:*/
/*Canal Estendido*/
/*CH9*/
/*CH10*/
/*CH11*/
/*CH12*/
/*CH13*/
/*CH14*/
/*CH15*/
/*CH16*/