Dutch
/*CH1 bediening */
/*CH2 bediening */
/*CH3 bediening */
/*CH4 bediening */
/*CH5 bediening */
/*CH6 bediening */
/*CH7 bediening */
/*CH8 bediening */
/*Timer            AAN     */
/*Timer            pauze   */
/*Timer            reset   */
/*4WS type     (voor)    */
/*4WS type    (omgekeerd)  */
/*4WS type       (gelijk)  */
/*4WS type       (achter)    */
/*Dual ESC      (voor)    */
/*Dual ESC       (4WD)   */
/*Dual ESC       (achter)    */
/*Gyro gain                */
/*Gyro gain groep      */
/*CH1             */
/*CH2             */
/*CH3             */
/*CH4             */
/*CH5             */
/*CH6             */
/*CH7             */
/*CH8             */
/*         AAN   */
/*        UIT   */
/*Annuleren */
/*Vorige */
/*Volgende */
/*Reset */
/*← */
/*→ */
/*Verwijderen */
/*Annuleren */
/*Bevestigen */
/*Model hernoemen */
/*Gebruikersnaam hernoemen */
/*Model */
/*Lage batterijspanning */
/*Screenshot opgeslagen */
/*Systeem */
/*Tools */
/*Basis */
/*Telemetrie */
/*Curve */
/*Mix instelling */
/*Model */
/*SD kaart */
/*Informatie */
/*Home */
/*ST trim */
/*TH Trim */
/*Trim/Draaiknop */
/*Telemetrie */
/*Ontvanger voltage */
/*Motor batterij voltage */
/*RPM */
/*Temperatuur */
/*RSSI signaal */
/*℃ */
/*Kanaal  */
/*Servo weergave */
/*Waarde */
/*Timers */
/*Telemetrie */
/*Toets */
/*Functie */
/*Status */
/*Systeemmenu */
/*Taal*/
/*Bureaubladinstelling */
/*Thema-instelling */
/*Achtergrondverlichting */
/*Geluid */
/*Batterij */
/*Trilinstelling */
/*LED-instelling */
/*Externe invoer uitvoer */
/*Home-knopinstelling */
/*Kalibratie */
/*Tools menu */
/*Trim/Draaiknop selecteren */
/*Schakelaar selecteren */
/*Screenshot instelling */
/*Timer */
/*Rondenlijst */
/*Rollout tabel */
/*Overbrengingsverhouding tabel */
/*Basismenu */
/*Ontvanger instelling */
/*Servo weergave */
/*Gas instelling(Trigger) */
/*Kanaal omkeren */
/*Subtrim */
/*Eindpunt */
/*Failsafe */
/*Acceleratie */
/*Conditie */
/*Stationair omhoog */
/*Dubbele ratio*/
/*Kanaal begrenzer */
/*Kanaal instelling */
/*Telemetrie instelling */
/*Sensor lijst */
/*Sensor instelling */
/*Telemetrie uitzending*/
/*Race menu*/
/*Stuur curve */
/*Gas curve */
/*Rem curve */
/*Stuur vertraging */
/*Gas vertraging */
/*Tractie controle */
/*A.B.S. */
/*Motor Start */
/*Motor uitschakelen */
/*Mix instelling*/
/*Stuur mix */
/*Rem mix */
/*Gyro mix */
/*4WS mix */
/*Dual ESC mix */
/*CPS mix */
/*Tank mix */
/*Programmeerbare mix */
/*Tilt mix */
/*Model selecteren */
/*SD kaart */
/*Informatie */
/*Model selecteren */
/*Vorige */
/*Volgende */
/*” ” */
/*Model selecteren */
/*Model kopiëren */
/*Model plakken */
/*Model verwijderen */
/*Hernoemen */
/*Reset */
/*Annuleren */
/*Weet u zeker dat u dit model wilt selecteren? */
/*Weet u zeker dat u het model wilt kopiëren? */
/*Kopiëren */
/*Naar */
/*Weet u zeker dat u de gegevens wilt verwijderen? */
/*Weet u zeker dat u het model wilt hernoemen? */
/*Weet u zeker dat u het model wilt resetten? */
/*Het model dat u gebruikt */
/*Verwijderen geblokkeerd */
/*Fout bij kopiëren van gegevens */
/*Graag opnieuw kopiëren */
/*Bevestigen */
/*Annuleren */
/*Informatie */
/*Gebruikersnaam */
/*Taal */
/*简体中文 */
/*繁體中文 */
/*English */
/*日本語 */
/*español*/
/*Deutsch*/
/*русский язык*/
/*Français*/
/*Reset fabrieksgegevens */
"/*Hiermee worden alle
modelinstellingen gewist.
Weet u zeker dat u de
fabrieksgegevens wilt resetten? */"
/*Bevestigen */
/*Annuleren */
/*Reset systeeminstellingen */
"/*Weet u zeker dat u de
systeeminstellingen wilt resetten? */"
/*NULL */
/*CH1 */
/*CH2 */
/*CH3 */
/*CH4 */
/*CH5 */
/*CH6 */
/*CH7 */
/*CH8 */
/*NULL */
/*DT1 */
/*DT2 */
/*DT3 */
/*DT4 */
/*DL1 */
/*NULL */
/*PS1 */
/*PS2 */
/*PS3 */
/*PS4 */
/*PS5 */
/*Sturen */
/*Gas */
/*NULL */
/*Geluid */
/*Waarschuwing1 */
/*Waarschuwing2 */
/*Waarschuwing3 */
/*Waarschuwing4 */
/*Waarschuwing5 */
/*Waarschuwing6 */
/*Waarschuwing7 */
/*Waarschuwing8 */
/*Waarschuwing9 */
/*Waarschuwing10 */
/*Waarschuwing11 */
/*Waarschuwing12 */
/*Waarschuwing13 */
/*Waarschuwing14 */
/*Waarschuwing15 */
/*Waarschuwing16 */
/*Waarschuwing17 */
/*Waarschuwing18 */
/*Waarschuwing19 */
/*Waarschuwing20 */
/*Bevestigen */
/*Annuleren */
/*Achtergrondverlichting instelling */
/*Achtergrondverlichting */
/*Altijd aan */
/*Verlagen */
/*Verlaag tijd */
/*Schakelaar */
/*INH */
/*Geluid instelling */
/*Geluid */
/*Overige instelling */
/*Stem modus */
/*Normaal volume */
/*Waarschuwing volume */
/*Stem volume */
/*Duur */
/*Frequentie + */
/*Druk op knop om uit te zenden */
/*Alles */
/*Zonder toetstoon */
/*Alleen alarm */
/*Stil */
/*Alleen nieuwste inhoud */
/*1e & laatste bewerking inhoud */
/*Alle inhoud */
/*Zender spanning */
/*Spanning */
/*Stroom */
/*Kalibreren */
/*Minimum */
/*Maximum */
/*Alarm spanning */
/*Alarm geluid */
/*Interval */
/*Auto UIT */
/*Spanning */
/*Type1 */
/*Jaar */
/*Maand */
/*Dag */
/*Uur */
/*Minuut */
/*Seconde */
/*Datum/Tijd */
/*Datum */
/*Tijd */
/*Totale tijd */
/*Weergave modus */
/*Reset */
/*Totale tijd */
/*Datum/Tijd */
/*Totale tijd */
/*LED instelling */
/*Helderheid */
/*LED type */
/*Altijd aan */
/*Ademen */
/*Achtergrondverlichting */
/*UIT */
/*Kalibratie */
/*Wiel */
/*Trigger */
/*Draaiknop */
/*Eindpunt */
/*Eindpunt */
/*Eindpunt */
/*Touch test */
/*Klik om de test te verlaten */
/*Kalibreren... */
"/*Trigger/Wiel/Draaiknop
kalibratiestappen:

1. naar maximum
2. naar minimum
3. naar neutraal
4. Wacht tot de waarde stabiel is
5. klik ""kalibratie voltooid"" */"
/*Wiel/Trigger/Draaiknop */
/*Minimum */
/*Neutraal */
/*Maximum */
/*Kalibratie voltooid */
/*Roze */
/*Geel */
/*Groen */
/*Cyaan */
/*Grijs */
/*Zwart */
/*Wit */
/*Aangepast */
/*Annuleren */
/*Secundaire kleur */
/*Rood */
/*Groen */
/*Blauw */
/*Bevestigen */
/*Annuleren */
/*Bureaublad instelling */
/*Touch timing */
/*Thema instelling */
/*Ingebouwd thema */
/*Thema 1 */
/*Thema 2 */
/*Thema 3 */
/*Thema 4 */
/*Thema 5 */
/*Aangepast thema */
/*Thema */
/*Achtergrond */
/*Lettertype */
/*SET */
/*CH1 bezet */
/*CH2 bezet */
/*CH3 bezet */
/*CH4 bezet */
/*CH5 bezet */
/*CH6 bezet */
/*CH7 bezet */
/*CH8 bezet */
/*NULL */
/*Stuur trim */
/*Gas trim */
/*Draaiknop trim */
/*Flap */
/*Ratio schakelaar */
/*Subtrim CH1 */
/*Subtrim CH2 */
/*Subtrim CH3 */
/*Subtrim CH4 */
/*Subtrim CH5 */
/*Subtrim CH6 */
/*Subtrim CH7 */
/*Subtrim CH8 */
/*Acceleratie(vooruit) */
/*Acceleratie(rem1) */
/*Acceleratie(rem2) */
/*Acceleratie(rem3) */
/*Stuur curve */
/*Gas curve */
/*ST vertraging(draaien) */
/*ST vertraging(terug) */
/*TH vertraging(draaien/hoog) */
/*TH vertraging(draaien/midden) */
/*TH vertraging(draaien/laag) */
/*TH vertraging(terug/hoog) */
/*TH vertraging(terug/midden) */
/*TH vertraging(terug/laag) */
/*ABS(terug rem1) */
/*ABS(vertraging rem1) */
/*ABS(cyclus rem1) */
/*ABS(terug rem2) */
/*ABS(vertraging rem2) */
/*ABS(cyclus rem2) */
/*ABS(terug rem3) */
/*ABS(vertraging rem3) */
/*ABS(cyclus rem3) */
/*Tractie controle(terug) */
/*Tractie controle(vertraging) */
/*Tractie controle(cyclus) */
/*Rem ratio(rem1) */
/*Rem EXP(rem1) */
/*Rem vertraging(rem1) */
/*Rem ratio(rem2) */
/*Rem EXP(rem2) */
/*Rem vertraging(rem2) */
/*Rem ratio(rem3) */
/*Rem EXP(rem3) */
/*Rem vertraging(rem3) */
/*Rem2,3 ratio */
/*Tilt mix(RUD->FLP) */
/*Tilt mix(FLP->RUD) */
/*Stationair omhoog */
/*Prog. mix1 A */
/*Prog. mix1 B */
/*Prog. mix2 A */
/*Prog. mix2 B */
/*Prog. mix3 A */
/*Prog. mix3 B */
/*Prog. mix4 A */
/*Prog. mix4 B */
/*Prog. mix5 A */
/*Prog. mix5 B */
/*Prog. mix6 A */
/*Prog. mix6 B */
/*Prog. mix7 A */
/*Prog. mix7 B */
/*Prog. mix8 A */
/*Prog. mix8 B */
/*4WS voor ratio */
/*4WS achter ratio */
/*Dual ESC */
/*Dual ESC ratio */
/*Gyro gain */
/*Ackermann */
/*Conditie */
/*Eindpunt schakelaar */
/*Rem ratio */
/*Cruise ratio */
/*Trim/Dial selectie */
/*Functie */
/*Richting */
/*Stap */
/*Normaal */
/*Omgekeerd */
/*Zoemer */
/*Waarschuwing stem */
/*Systeem stem */
/*Aangepaste stem */
/*Auto */
/*GEEN */
/*Beep1 */
/*Beep2 */
/*Beep3 */
/*Beep4 */
/*Beep5 */
/*Beep6 */
/*Beep7 */
/*Beep8 */
/*Waarschuwing1 */
/*Waarschuwing2 */
/*Waarschuwing3 */
/*Waarschuwing4 */
/*Waarschuwing5 */
/*Waarschuwing6 */
/*Waarschuwing7 */
/*Waarschuwing8 */
/*Waarschuwing9 */
/*Waarschuwing10 */
/*Waarschuwing11 */
/*Waarschuwing12 */
/*Waarschuwing13 */
/*Waarschuwing14 */
/*Waarschuwing15 */
/*Waarschuwing16 */
/*Waarschuwing17 */
/*Waarschuwing18 */
/*Waarschuwing19 */
/*Waarschuwing20 */
/*Toetstoon instelling */
/*Audio bron */
/*Zoemer */
/*Beluisteren */
/*Stop beluisteren */
/*NULL */
/*Conditie1<-->2 */
/*Conditie1 */
/*Conditie2 */
/*Conditie3 */
/*Conditie4 */
/*Program. mix1 */
/*Program. mix2 */
/*Program. mix3 */
/*Program. mix4 */
/*Program. mix5 */
/*Program. mix6 */
/*Program. mix7 */
/*Program. mix8 */
/*A.B.S(rem1) */
/*A.B.S(rem2) */
/*A.B.S(rem3) */
/*Tractie controle */
/*4WS type schakelen */
/*4WS type1(voor) */
/*4WS type2(omgekeerd) */
/*4WS type3(gelijk) */
/*4WS type4(achter) */
/*Dual ESC(voor) */
/*Dual ESC(4WD) */
/*Dual ESC(achter) */
/*Gyro mix */
/*Gyro gain */
/*Gyro gain groep */
/*CPS mix1 */
/*CPS mix2 */
/*CPS mix3 */
/*CPS mix4 */
/*Rem */
/*Motor start */
/*Motor stop */
/*Stationair omhoog */
/*Neutraal rem */
/*Timer start */
/*Timer reset */
/*Schermafbeelding */
/*Achtergrondverlichting */
/*Telemetrie uitzending */
/*Spraak stoppen */
/*Eindpunt schakelaar */
/*Cruise control */
/*Ratio schakelaar */
/*Schakelaar selecteren */
/*Functie */
/*Richting */
/*Type */
/*Stuur schakelaar(SS) */
/*Trigger schakelaar(TS) */
/*Normaal */
/*Omgekeerd */
/*jog */
/*vergrendelen */
/*Geluid instelling */
/*Audio bron */
/*Systeem stem */
/*Stop beluisteren */
/*Systeem menu */
/*Gebruikersmenu */
/*Trim vergrendeling */
/*Model selecteren */
/*Kanaal omkeren */
/*Subtrim */
/*Eindpunt aanpassing */
/*Gas curve */
/*Stuur curve */
/*Rem curve */
/*Snelheid */
/*Failsafe */
/*Ontvanger selecteren */
/*Model menu */
/*Tractie controle */
/*A.B.S. */
/*Acceleratie */
/*Stationair omhoog */
/*Motor stop */
/*Gas start */
/*Stuur mix */
/*Rem mix */
/*Program. mix */
/*Gyro mix */
/*4WS mix */
/*CPS mix */
/*Tank mix */
/*Tilt mix */
/*Dual ESC */
/*Kanaal begrenzer */
/*S.BUS gyro */
/*ESC verbinden */
/*Timer */
/*Ronde lijst */
/*Roll-out tabel */
/*Overbrengingsverhouding tabel */
/*Systeem menu */
/*Trim selecteren */
/*Schakelaar selecteren */
/*Gas instelling */
/*Kanaal selecteren */
/*Dubbele ratio */
/*Conditie */
/*Servo overzicht */
/*Telemetrie */
/*Sensor lijst */
/*Sensor menu */
/*Gegevens reset */
/*HOME knop selecteren */
/*Drukken */
/*Lang indrukken */
/*Gebruikersmenu */
/*Aan/uit */
/*Externe invoer uitvoer */
/*Protocol uitvoermodus */
/*Multimedia modus */
/*USB stroom uitgang */
/*Pop-up venster */
/*Audio uitgang */
/*Video ingang */
/*Sluiten */
/*Openen */
/*Auto */
/*Vibratie instelling */
/*Vibratie bij aanraken */
/*Touch gevoeligheid */
/*Waarschuwing gevoeligheid */
/*Vibratie */
/*Schermafbeelding selecteren */
/*Schakelaar */
"/*Let op!
Schermafbeeldingen maken duurt 3 tot 5 seconden, het scherm stopt tijdelijk met verversen en de geheugenkaart kan niet worden verwijderd  */"
/*Timer instelling */
/*Timer */
/*Huidige tijd */
/*Alarm tijd */
/*Modus */
/*Stem */
/*Start */
/*Reset */
/*Overig */
/*Vibrator */
/*Gas trigger */
/*Op timer */
/*Type1 */
/*Type1 */
/*Bureaublad klik timer */
/*Op timer */
/*Neer timer */
/*Ronde timer */
/*Ronde navigatie timer */
/*NULL */
/*Type1 */
/*Type2 */
/*Type3 */
/*Ronde lijst */
/*Totaal */
/*Gemiddelde */
/*Reset */
/*Roll-out tabel */
/*Pinion */
/*Spur */
/*Diameter */
/*Stap */
/*Overbrengingsverhouding tabel */
/*Pinion */
/*Spur */
/*2e versnelling verhouding */
/*Ontvanger instelling */
/*Secundaire ID modus */
/*Secundaire ID */
"/* Het wijzigen van het ontvangerprotocol vereist opnieuw binden
Bevestigt u dit? */"
/*Ontvangers lijst */
/*Ontvangers lijst */
/*Protocol selectie */
/*Secundaire ID instelling */
"/*Hint:
FHSS V1 protocol PWM uitgang resolutie is 2048.

FHSS V2 protocol PWM uitgang resolutie is 4096, FHSS V2 kan een nauwkeurigere werking bereiken.(R8FG_V1.0 ondersteunt het FHSS V2 protocol niet)*/"
/*Servo overzicht */
/*Trigger instelling*/
/*Ratio */
/*Neutraal rem */
/*Rem ratio */
/*Schakelaar */
/*Vooruit 100: Rem 0 */
/*Cruise control */
/*Gas ratio */
/*Tune knoppen  */
/*Vooruit 50: Rem 50 */
/*Vooruit 70: Rem 30 */
/*Vooruit 100: Rem 0 */
/*Kanaal omkeren */
/*Kanaal 1   */
/*Kanaal 2   */
/*Kanaal 3   */
/*Kanaal 4   */
/*Kanaal 5   */
/*Kanaal 6   */
/*Kanaal 7   */
/*Kanaal 8   */
/*Subtrim */
/*Kanaal 1   */
/*Kanaal 2   */
/*Kanaal 3   */
/*Kanaal 4   */
/*Kanaal 5   */
/*Kanaal 6   */
/*Kanaal 7   */
/*Kanaal 8   */
/*Eindpunt aanpassing*/
/*Eindpunt schakelaar */
/*Failsafe */
/*Kanaal 1   */
/*Kanaal 2   */
/*Kanaal 3   */
/*Kanaal 4   */
/*Kanaal 5   */
/*Kanaal 6   */
/*Kanaal 7   */
/*Kanaal 8   */
/*Acceleratie */
/*Neutraal */
/*Vooruit */
/*Rem1 */
/*Rem2 */
/*Rem3 */
/*Kanaal begrenzer */
/*Dubbele ratio */
/*Ratio schakelaar*/
/*Stuur ratio */
/*Schakelaar selecteren */
/*Rem ratio */
/*UIT */
/*AAN */
/*Stationair omhoog */
/*Status */
/*Trim schakelaar */
/*Functie schakelaar */
/*Stationair omhoog ratio */
/*UIT */
/*NULL */
/*Stuur */
/*Gas */
/*Draaiknop */
/*DT1 */
/*DT2 */
/*DT3 */
/*DT4 */
/*DL1 */
/*PS1 */
/*PS2 */
/*PS3 */
/*PS4 */
/*PS5 */
/*Stuur schakelaar */
/*Trigger schakelaar */
/*Stuur 2 */
/*Wiel naar links */
/*Wiel naar rechts */
/*Dual ESC 1 */
/*Dual ESC 2 */
/*4WS sturen1 */
/*4WS sturen2 */
/*Tilt sturen */
/*Tilt flap */
/*CPS mix1 */
/*CPS mix2 */
/*CPS mix3 */
/*CPS mix4 */
/*Rem 2 */
/*Rem 3 */
/*Gyro mix */
/*Kanaal instelling */
/*Kanaal 1   */
/*Kanaal 2   */
/*Kanaal 3   */
/*Kanaal 4   */
/*Kanaal 5   */
/*Kanaal 6   */
/*Kanaal 7   */
/*Kanaal 8   */
/*--------- */
/*Ontvanger signaal */
/*Ontvanger spanning */
/*Zender spanning */
/*EXT spanning */
/*Stroom sensor */
/*RPM sensor */
/*Temperatuur */
/*GPS */
/*Sensor lijst */
/*Sensor lijst1 */
/*Sensor lijst2 */
/*Sensor lijst3 */
/*Sensor lijst4 */
/*Sensor lijst5 */
/*Sensor lijst6 */
/*Sensor lijst7 */
/*Vorige */
/*Volgende */
/*Sensor instelling */
/*Sensor instelling1 */
/*Sensor instelling2 */
/*Sensor instelling3 */
/*Sensor instelling4 */
/*Sensor instelling5 */
/*Sensor instelling6 */
/*Sensor instelling7 */
/*Vorige */
/*Volgende */
/*Ontvanger signaal */
/*Stroom signaal */
/*Minimum */
/*Alarm geluid type */
/*Vibratie type */
/*Alarm limiet */
/*Alarm interval */
/*Zoemer */
/*Blokkeren */
/*Modus1 */
/*Modus2 */
/*Modus3 */
/*Blokkeren */
/*xxx spanning */
/*Huidige spanning */
/*Minimum */
/*Alarm geluid type */
/*Vibratie type */
/*Alarm spanning */
/*Alarm interval */
/*Zoemer */
/*Blokkeren */
/*Ontvanger spanning */
/*Motor accu spanning */
/*Modus1 */
/*Modus2 */
/*Modus3 */
/*Blokkeren */
/*xxx sensor */
/*Huidige gegevens */
/*Maximum */
/*Alarm geluid type */
/*Vibratie type */
/*Limiet */
/*Minimum */
/*Alarm geluid type */
/*Vibratie type */
/*Limiet */
/*Zoemer */
/*Blokkeren */
/*Stem */
/*Vibratie1 */
/*Blokkeren */
/*Modus1 */
/*Modus2 */
/*Modus3 */
/*Telemetrie uitzending */
/*Auto */
/*Schakelaar */
/*Uitzend interval */
/*Stop uitzend knop*/
/*EXP */
/*VTR */
/*Meerdere punten */
/*Stuur curve */
/*Type */
/*Snel/Langzaam */
/*EXP ratio */
/*Fijn afstellen(links) */
/*Fijn afstellen(rechts) */
/*VTR punt */
/*Snel */
/*Langzaam */
/*EXP */
/*VTR ratio */
/*VTR */
/*Gas curve */
/*Type */
/*Ratio */
/*Snel/Langzaam */
/*EXP ratio */
/*Snel */
/*VTR ratio */
/*Punt */
/*Langzaam */
/*Rem curve */
/*Rem curve1 */
/*Rem curve2 */
/*Rem curve3 */
/*Snel/Langzaam */
/*EXP ratio */
/*Snel */
/*VTR ratio */
/*Punt */
/*Langzaam */
/*Rem curve */
/*Type */
/*Ratio */
/*Stuur vertraging*/
/*Draaien */
/*Terug */
/*Gas vertraging*/
/*Modus */
/*Draaien*/
/*Terug*/
/*Hoog */
/*Midden */
/*Laag */
/*Punt1 */
/*Punt2 */
/*Alle modi */
/*Alle punten */
/*Hoog-Laag punt */
/*Drie punten */
/*Tractie controle */
/*Mix */
/*Gas terug */
/*Vertraging */
/*Cyclus snelheid */
/*Interval ratio */
/*Trigger punt */
/*Trigger modus */
/*AAN */
/*UIT */
/*Normaal */
/*Omgekeerd */
/*A.B.S. */
/*A.B.S.1 */
/*A.B.S.2 */
/*A.B.S.3 */
/*A.B.S. */
/*A.B.S. */
/*Stuur trigger */
/*Rem kanaal */
/*Rem terug */
/*Vertraging */
/*Cyclus snelheid */
/*Interval ratio */
/*ST trigger om te starten */
/*A.B.S trigger om te starten */
/*Trigger modus */
/*AAN */
/*UIT */
/*CH2 */
/*Normaal */
/*Omgekeerd */
/*Gas start */
/*Modus schakelaar */
/*Trigger punt */
/*Preset punt */
/*Status */
/*Trigger punt */
/*Preset punt */
/*Klaar */
/*Schakelaar selecteren */
/*UIT */
/*Trigger */
/*Motor stop */
/*Modus schakelaar */
/*Schakelaar selecteren */
/*Preset punt */
/*Status */
/*Preset punt */
/*Klaar */
/*UIT */
/*Trigger */
/*Stuur mix */
/*Mix */
/*Ackermann */
/*Ratio */
/*Links */
/*Rechts */
/*Stuur1 */
/*Stuur2 */
/*Links */
/*Rechts */
/*Links */
/*Rechts */
/*ST1 */
/*ST2 */
/*ST CH1 */
/*ST CH2 */
/*Schakelaar */
/*Rem ratio */
/*CH1 */
/*CH5 */
/*Rem mix */
/*Rem1 */
/*Rem2 */
/*Rem3 */
/*Rem kanaal */
/*Rem ratio */
/*Rem vertraging */
/*ST mix(links) */
/*ST mix(rechts) */
/*Rem2/3 ratio */
/*CH2 */
/*CH7 */
/*CH8 */
/*Gyro mix */
/*Mix */
/*Kanaal */
/*Gyro type */
/*CH1 */
/*Gyro ingebouwd */
/*Gyro gain */
/*Groep1 */
/*Gain1 */
/*Gain2 */
/*Normaal */
/*Groep2 */
/*Gain3 */
/*Gain4 */
/*Normaal */
/*Gyro mix */
/*Huidige gain */
/*Gain schakelaar */
/*Gain groep type schakelaar */
/*Gain type schakelaar */
/*Gyro mix schakelaar */
/*Groep1 */
/*Gain1 */
/*Gyro ingebouwd */
/*Gain1 */
/*Gain2 */
/*Gain4 */
/*Gain3 */
/*NULL */
/*Groep1 */
/*Groep2 */
/*Normaal */
/*AVCS */
/*4WS mix */
/*Mix */
/*MIX modus */
/*4WS type */
/*4WS CH1 */
/*4WS CH2 */
/*CH1 ratio */
/*CH2 ratio */
/*Modus1 */
/*CH1 */
/*CH2 */
/*ST1 */
/*ST2 */
/*4WS mix */
/*Schakelaar selecteren */
/*Voor ratio */
/*Achter mix ratio */
/*Modus wijzigen */
/*Voor */
/*Omgekeerd */
/*Gelijk */
/*Achter */
/*Type1 */
/*Type2 */
/*Type3 */
/*Type4 */
/*Dual ESC mix */
/*Mix */
/*MIX modus */
/*Trim modus */
/*ESC1 kanaal */
/*ESC2 kanaal */
/*ESC1 ratio */
/*ESC2 ratio */
/*CH1 */
/*CH2 */
/*Dual ESC mix */
/*Schakelaar selecteren */
/*Dual ESC schakelaar */
/*Aandrijf ratio */
/*Dual ESC(voor) */
/*Dual ESC(4WD) */
/*Dual ESC(achter) */
/*CPS mix */
/*CPS mix1 */
/*CPS mix2 */
/*CPS mix3 */
/*CPS mix4 */
/*CPS mix */
/*Mix */
/*Trigger CH */
/*Bediening CH */
/*Trigger modus */
/*Punt1 */
/*Punt2 */
/*Punt3 */
/*Punt4 */
/*Bedieningsmodus */
/*Cyclus snelheid */
/*Punt1 */
/*Punt2 */
/*CH1 */
/*CH8 */
/*Neutraal */
/*Uit tot trigger knippert */
/*Functie schakelaar */
/*Neutraal */
/*Links */
/*Rechts */
/*Beide zijden */
/*PS schakelaar */
/*Uit tot trigger knippert */
/*Knipperen tot trigger uit */
/*Uit tot trigger aan */
/*Aan tot trigger uit */
/*CPS mix */
/*Tank mix */
/*Mix */
/*Mix kanaal */
/*Mix ratio */
/*Links */
/*Rechts */
/*Vooruit limiet */
/*Achteruit limiet */
/*Vooruit */
/*Achteruit */
/*Links */
/*Rechts */
/*CH1 */
/*CH2 */
/*Tilt mix */
/*Mix */
/*CH1 */
/*CH2 */
/*CH1 ratio */
/*CH2 ratio */
/*Flap */
/*Rudder naar flap */
/*Flap naar rudder */
/*CH1 */
/*CH2 */
/*CH1 */
/*CH2 */
/*EXP */
/*VTR */
/*Meerdere punten */
/*Tilt mix */
/*Schakelaar selecteren */
/*Flap */
/*RUD->FLP */
/*FLP->RUD */
/*Program. mix */
/*Program. mix1 */
/*Program. mix2 */
/*Program. mix3 */
/*Program. mix4 */
/*Program. mix5 */
/*Program. mix6 */
/*Program. mix7 */
/*Program. mix8 */
/*Program. mix1 */
/*Curve type */
/*Snel/Langzaam */
/*Offset */
/*Curve ratio */
/*EXP ratio */
/*Fijn afstellen(L) */
/*Fijn afstellen(R) */
/*Mix ratio */
/*Links */
/*Rechts */
/*Langzaam */
/*Program. mix1 */
/*Curve type */
/*Snel/Langzaam */
/*Offset */
/*Punt */
/*Curve ratio */
/*VTR ratio */
/*Fijn afstellen(L) */
/*Fijn afstellen(R) */
/*Mix ratio */
/*Links */
/*Rechts */
/*Langzaam */
/*Program. mix1 */
/*Curve type */
/*Offset */
/*Punt ratio */
/*Meerdere punten */
/*Program. mix1 */
/*Schakelaar selecteren */
/*Mix */
/*MIX modus */
/*Trim modus */
/*Mix kanaal */
/*Master */
/*Slave */
/*Gas */
/*Stuur */
/*Program. mix */
/*Snel */
/*Langzaam */
/*Vorige */
/*Volgende */
"/*Dit kanaal is al in gebruik!

Wilt u het vervangen? */"
/*JA */
/*NEE */
"/*Deze knop is al in gebruik!

Wilt u deze vervangen? */"
/*Invoer uitvoer modus*/
/*Video invoer instellingen*/
/*Luminantie*/
/*Contrast*/
/*Verzadiging*/
/*Tint*/
/*Geen bediening*/
/*Waarschuwing*/
/*Alarm tijd*/
/*Alarm type*/
/*Auto UIT*/
/*UIT tijd*/
/*Null*/
/*Zoemer*/
/*Stem*/
/*Modelnaam conflict*/
/*Schakel eerst de ontvanger uit om ongelukken te voorkomen!*/
/*Wilt u geforceerd uitschakelen?*/
/*Terug*/
/*Minimum*/
/*Mediaan*/
/*Maximum*/
/*Snel instellen*/
/*Downloadadres handleiding:*/













































